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Mercedes-Benz CLS Shooting Brake

Piękno niezależności
Mercedes-Benz po raz kolejny daje przykład kreatywnego projektowania. Nowy CLS Shooting Brake wyraźnie nawiązuje kształtem do coupé, ale jego pięciodrzwiowe nadwozie z dachem biegnącym aż do tylnej klapy to innowacyjne połączenie stylu i funkcjonalności. 
Idea czterodrzwiowego coupé narodziła się w 2004 roku, wraz z prezentacją pierwszej generacji modelu CLS, i znalazła dotychczas wielu naśladowców. Dzisiaj wkracza w kolejny, innowacyjny wymiar. 

- Każda niezapomniana maszyna to połączenie sztuki i technologii. Samochód najpierw pełni funkcje użytkowe, a później - fascynuje. Jak żaden inny model na rynku, CLS Shooting Brake doskonale czuje się w obu rolach - mówi dr Dieter Zetsche, szef Daimler AG.

Nowa, piękna twarz motoryzacyjnej niezależności

Zaskakujące proporcje CLS Shooting Brake wyraźnie nawiązują do coupé. Długa maska, muskularny profil, niewielka powierzchnia pozbawionych obramowania bocznych szyb i dynamiczna linia dachu – ten model jeszcze na postoju wygląda, jakby był w ruchu. 

W istocie, CLS Shooting Brake to sportowy samochód z miejscem dla pięciu osób oraz funkcjonalną tylną klapą. Samochód dla tych, których nie interesują kompromisy w dziedzinie stylu, przestrzeni i dynamiki. Po raz kolejny Mercedes-Benz prezentuje wzorzec dla nowego segmentu luksusowych aut. 

- CLS Shooting Brake korzysta z naszych najlepszych tradycji i wytycza nowe granice, gdy idzie o sportowy styl i charyzmę Mercedes-Benz - wyjaśnia Gorden Wagener, szef designu Mercedes-Benz. Ta estetyczna awangarda ma swoje odbicie w modelach, które stały się początkiem nowych klas. Dość wspomnieć o pierwszym roadsterze ze składanym, stalowym dachem (SLK, 1996 rok), pierwszym SUV-ie premium (ML, 1998 rok) czy pierwszym czterodrzwiowym coupé (CLS, 2004 rok).

Ekskluzywna innowacja: drewniana podłoga przestrzeni bagażowej

Elegancki design i perfekcyjna jakość - we wnętrzu CLS Shooting Brake panuje ta sama atmosfera, co w wersji coupé. Ekskluzywna natura modelu nie kończy się za tylnymi fotelami. Przestrzeń bagażową pokrywa wysokiej jakości, ręcznie szyta wykładzina. Opcjonalne, aluminiowe szyny tylko podkreślają wytworny styl CLS Shooting Brake, podobnie jak drewniana podłoga designo, przywodząca na myśl wnętrza luksusowych jachtów. 

Warstwy starannie wyselekcjonowanych, cienkich płatów z drewna amerykańskiej wiśni są ręcznie klejone i prasowane. Krawędzie frezuje się za pomocą precyzyjnej obrabiarki CNC, a powierzchnie szlifuje i zabezpiecza przed wilgocią, aby zachować naturalne piękno drewna. Jego efekt potęgują intarsje z laserowo przyciętych, trzymilimetrowych pasków wędzonego dębu. Szyny ze szczotkowanego aluminium, wzbogacone o gumowe nakładki, chronią drewnianą podłogę i zabezpieczają bagaż przed przemieszczaniem. 

Podobnie jak CLS coupé, tak i Shooting Brake oferuje niedoścignione możliwości indywidualizacji kabiny: pięć tonacji tapicerki, pięć wersji wykończenia oraz trzy typy skórzanej tapicerki. Klienci mają do wyboru trzy ekskluzywne gatunki drewna: lśniący, brązowy orzech, lśniący, czarny jesion oraz satynową, jasnobrązową topolę, a także lakier fortepianowy lub łączone z nim w pakiecie AMG włókno węglowe. Zupełnie nowy, luksusowy wyraz nadają wnętrzu elementy porcelanowe. 

Styl i praktyczność: czterodrzwiowe nadwozie Shooting Brake

Nowy CLS Shooting Brake mierzy 4956 mm długości, 1881 mm szerokości i 1413 mm wysokości, a jego przestrzeń ładunkowa - mimo płaskiej, sportowej linii nadwozia - mieści od 590 do 1550 l bagażu. Korzystanie z bagażnika ułatwiają składane tylne fotele oraz automatycznie otwierana tylna klapa, oferowana seryjnie. Standardowo montowane jest również tylne zawieszenie pneumatyczne, zapewniające optymalną przyczepność bez względu na obciążenie. W tylnym rzędzie może podróżować do trzech pasażerów; dwaj skrajni mają do dyspozycji indywidualne fotele. Trzy zagłówki w nieznacznym stopniu wpływają na widoczność do tyłu, a ich pozycja może zostać obniżona przez kierowcę za naciśnięciem przycisku. Lista opcji obejmuje hak holowniczy. 

Lekka konstrukcja i aerodynamika: w służbie efektywności

Inteligentna, lekka konstrukcja odegrała decydującą rolę w osiągnięciu niewielkiej masy własnej i wysokiej wytrzymałości CLS Shooting Brake. Model posiada wykonane z aluminium, pozbawione ram okiennych drzwi - o 24 kg lżejsze od konwencjonalnych, stalowych. Tylną klapę, maskę, przednie błotniki, liczne wzmocnienia oraz elementy zawieszenia również wykonano z aluminium. 

Istotny wpływ na wydajność nowego modelu ma znakomita aerodynamika. Współczynnik oporu powietrza wersji Shooting Brake wynosi 0,29 (powierzchnia czołowa - 2,30 m2).

Układ napędowy: moc i wydajność

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake dostępny jest z jednym z czterech silników (dwie jednostki benzynowe i dwie wysokoprężne). Każdy z nich współpracuje z funkcją ECO start/stop oraz automatyczną przekładnią 7G-TRONIC PLUS. Dodatkowo, dwie jednostki oferowane są z napędem na wszystkie koła: CLS 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY oraz CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY.

Podstawowy wariant CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY z czterocylindrowym turbodieslem generuje moc 150 kW (204 KM) i zużywa średnio 5,3 l/100 km. Mocniejsze wersje zasilane są jednostkami sześciocylindrowymi. Wysokoprężna pod maską CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY osiąga 195 kW (265 KM), a benzynowa w CLS 350 BlueEFFICIENCY - 225 kW (306 KM). Topowa odmiana CLS 500 BlueEFFICIENCY z podwójnie doładowanym silnikiem V8 dysponuje mocą 300 kW (408 KM). 

Przegląd wersji silnikowych CLS Shooting Brake:
	Model
	CLS 250 CDI
	CLS 350 CDI
	CLS 350 CDI 4MATIC
	CLS 350
	CLS 500
	CLS 500 
4MATIC

	Układ i liczba cylindrów
	
	R4
	V6
	V6
	V6
	V8
	V8

	Pojemność
	[ccm]
	2143
	2987
	2987
	3498
	4633
	4633

	Moc maks.
	[kW/KM] przy [obr./min]
	150/204 4200
	195/265 3800
	195/265 3800
	225/306 6500
	300/408 5000
	300/408 5000

	Maks. moment
	[Nm] przy [obr./min]
	500 1600 - 1800
	620 1600 - 2400
	620 
1600 - 2400
	370 
3500 - 5250
	600 
1600 - 4750
	600 
1600 - 4750

	Śr. zużycie paliwa
	[l/100 km]
	5,3
	6,0
	6,6
	7,3
	9,2
	9,8

	Śr. emisja CO2 
	[g/km]
	139
	159
	174
	169
	214
	229

	Przyspieszenie
0-100 km/h
	[s]
	7,8
	6,6
	6,7
	6,7
	5,3
	5,3

	Prędkość maks.
	[km/h]
	235
	250
	250
	250
	250
	250


Jeszcze lepszą wydajność zapewnia także elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy EPS (Electric Power Steering). To radykalny krok w kierunku zacieśnienia relacji pomiędzy kierowcą, samochodem i drogą. Poza wrodzoną precyzją, EPS wpływa również na niższe zużycie paliwa oraz współpracuje z systemem Active Park Assist. CLS Shooting Brake jest w stanie nie tylko wykryć wolne miejsce parkingowe, ale i automatycznie zaparkować. 

Kolejna światowa innowacja: przednie reflektory LED

CLS to pierwszy na świecie samochód osobowy oferowany opcjonalnie z dynamicznymi reflektorami przednimi w pełni opartymi na diodach LED. Wyposażenie to padło wyborem około 95 procent klientów, a teraz będzie dostępne w wersji Shooting Brake. Główne lampy, zaopatrzone w 71 diod LED, wyglądają olśniewająco i podkreślają unikalną ekspresję modelu. Po raz pierwszy specjaliści z Mercedes-Benz zastosowali diody LED w kombinacji z innowacyjnym asystentem adaptacyjnych świateł drogowych, zapewniającym wyższy poziom bezpieczeństwa jazdy nocą. 

Za oświetleniem LED przemawiają liczne argumenty: średnia żywotność diody wynosi około 10000 godzin, czyli pięć razy dłużej od żarnika ksenonowego, a z temperaturą barwową 5500 K, światło diodowe ma barwę bliższą dziennemu (6500 K) niż światło ksenonowe (4200 K). Badania wykazały, że im barwa oświetlenia bliższa światłu dziennemu, tym mniejsze zmęczenie oczu. 

Rozwinięty instynkt bezpieczeństwa

CLS Shooting Brake uzbrojony jest w liczne systemy aktywnego bezpieczeństwa, pozwalające uniknąć lub ograniczyć skutki wypadku: Active Blind Spot Assist i Active Lane Keeping Assist, DISTRONIC PLUS, BAS PLUS oraz PRE SAFE®. Nie tylko wykrywają one niezamierzoną zmianę pasa czy pojazdy w "martwym polu", ale mogą również skorygować tor jazdy poprzez subtelną interwencję układu hamulcowego lub ostrzec o niebezpieczeństwie za pośrednictwem komunikatów wizualnych i dźwiękowych. 

Skąd wzięła się nazwa "Shooting Break"?
Pierwotnie terminem "break" (albo "brake") określano powozy używane do okiełznania dzikich koni. Te same powozy służyły później do wypraw na polowania i przewozu broni, stąd przydomek "Shooting Brake" lub "Shooting Break". Samochody z nadwoziami typu "shooting brake" - połączenie dwudrzwiowego, luksusowego coupé z funkcjonalnym kombi - popularne były w latach 60. i 70. w Wielkiej Brytanii. 
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