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Nowości w gamie Klas A, CLA i GLA: oszczędne diesle i kolejne odmiany z napędem na obie osie
Stuttgart. Do zróżnicowanej oferty kompaktowych modeli Mercedes-Benz dołączają nowe warianty. CLA 200 CDI 4MATIC oraz CLA 220 CDI 4MATIC to pierwsze wysokoprężne wersje kompaktowego coupé z napędem na cztery koła. Przednionapędowy wariant CLA 200 CDI otrzyma nową jednostkę wysokoprężną o pojemności 2,2 litra zamiast dotychczasowej, 1,8-litrowej. We wrześniu br. w sprzedaży pojawi się także benzynowa Klasa A 220 4MATIC z napędem na obie osie. Kolejną nowością jest wyjątkowo ekonomiczny model GLA 180 CDI ze skrzynią zautomatyzowaną 7G-DCT, zużywający średnio zaledwie 3,9 l/100 km.
Nowe odmiany Klas A, CLA i GLA spełniają normę emisję Euro 6 i są standardowo wyposażone w system ECO start/stop. Model A 220 4MATIC będzie można zamawiać począwszy od sierpnia br., a pozostałe – już dzisiaj. Pierwsze egzemplarze trafią do dealerów we wrześniu br.

Historia sukcesu nowej generacji kompaktowych Mercedesów rozpoczęła się w listopadzie 2011 r. od premiery Klasy A. Od tej pory ich sprzedaż nieustannie rośnie - tylko w pierwszym półroczu br. na zakup modeli Klasy A, B, CLA lub GLA na całym świecie zdecydowało się 215 205 nabywców, o 24,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

A 220 4MATIC: czwarty benzynowy wariant z napędem na obie osie

W gamie Klasy A debiutuje kolejna po A 250 4MATIC, A 250 Sport 4MATIC i A 45 AMG 4MATIC benzynowa odmiana z napędem na cztery koła. Model A 220 4MATIC zasilany jest 2-litrową, turbodoładowaną jednostką benzynową o mocy 184 KM. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w ciągu 7,4 s i zużywa średnio 6,3 l/100 km.

CLA 200 CDI: nowy turbodiesel

Zamiast stosowanego wcześniej silnika o pojemności 1,8 litra pod maską CLA 200 CDI pracuje teraz jednostka 2,2-litrowa. Generuje ona moc 136 KM i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Turbodiesel wyróżnia się licznymi zabiegami podwyższającymi wydajność, m.in. nowym sposobem obróbki głowicy i nowymi łożyskami walcowymi wałka rozrządu, zoptymalizowaną pompą vacuum, a także zastosowaniem aluminiowych tłoków ze zmodyfikowanymi luzami montażowymi i niskooporowych pierścieni oraz wałka wyrównoważającego Lanchester z łożyskami walcowymi. CLA 200 CDI będzie dostępny w trzech wersjach:

· z 6-biegową przekładnią manualną;

· ze zautomatyzowaną, dwusprzęgłową skrzynią 7G-DCT o 7 przełożeniach;

· z napędem 4MATIC (i skrzynią 7G-DCT w standardzie).
Model ze skrzynią manualną zużywa średnio 4,1 l ON/100 km, a z przekładnią 7G-DCT – zaledwie 4,0 l/100 km. To wyniki o 0,1 l/100 km niższe od tych uzyskiwanych przez jednostkę o pojemności 1,8 litra.

Gama CLA wzbogaca się też o wariant CLA 220 CDI z napędem 4MATIC. Dysponuje on 2,2-litrowym turbodieslem o mocy 170 KM i 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

GLA 180 CDI: nowy model bazowy

W ofercie modelu GLA debiutuje nowa, wyjątkowo ekonomiczna wersja wysokoprężna GLA 180 CDI. Napędza ją 4-cylindrowa jednostka o pojemności 1,5 litra, mocy 109 KM oraz 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dostępnego w szerokim zakresie od 1750 do 2500 obr./min. GLA 180 CDI rozwija prędkość maksymalną równą 190 km/h i zużywa średnio zaledwie 3,9 lub 4,0 l/100 km (dane, odpowiednio, dla wersji ze skrzynią manualną oraz przekładnią 7G-DCT).

Dane techniczne modeli w skrócie:

	Model
	A 220 4MATIC*
	CLA 200 CDI**
	CLA 200 CDI 4MATIC*
	CLA 220 CDI 4MATIC*
	GLA 180 CDI**

	Liczba i ukł. cylindrów
	R4
	R4
	R4
	R4
	R4

	Pojemność (ccm)
	1991
	2143
	2143
	2143
	1461

	Moc maks. (kW/KM przy obr./min)
	135/184 przy 5500
	100/136 przy
3200-4000
	100/136 przy
3200-4000
	125/170 przy 3400-4000
	80/109 przy 4000

	Maks. moment obr. (Nm przy obr./min)
	300 przy
1200-4000
	300 przy
1400-3000
	300 przy
1400-3000
	350 przy
1400-3400
	260 przy
1750-2500

	Średnie zużycie paliwa (l/100 km)
	6,3
	4,1 (4,0)
	4,6
	4,6
	4,0 (3,9)

	Średnia emisja CO2 (g/km)
	148
	107 (104)
	119
	119
	105 (103)

	Przyspieszenie
0-100 km/h (s)
	7,4
	9,9 (9,8)
	9,8
	8,2
	12,0 (11,9)

	Prędkość maks. (km/h)
	228
	220 (220)
	216
	230
	190 (190)


*ze skrzynią 7G-DCT w standardzie; **dane dla wersji ze skrzynią 7G-DCT w nawiasie
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