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Mercedes-Benz S 600 - światowa premiera w Detroit
 S 600 - flagowa limuzyna Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S 600 jak żaden inny samochód hołduje wartościom założyciela firmy, Gottlieba Daimlera. Flagowa limuzyna z silnikiem V12 biturbo o mocy 390 kW (530 KM) i 830 Nm maksymalnego momentu obrotowego oferowana jest wyłącznie z przedłużonym rozstawem osi. Dodatkowo, cała gama nowej Klasy S będzie oferowana z kolejnymi innowacyjnymi elementami wyposażenia: wyświetlaczem head-up, gładzikiem oraz systemem COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.
- Klasa S od zawsze była dla nas ucieleśnieniem wszystkiego, co najlepsze w zakresie technologii i designu - podkreśla Ola Källenius, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Cars. - Topowy model S 600 jak żaden inny stanowi "esencję luksusu". Jego 12-cylindrowy silnik i ekskluzywne wyposażenie docenią zwłaszcza nabywcy z USA i Azji. 
Mercedes-Benz S 600 napędzany jest silnikiem V12 biturbo o pojemności 6 litrów i mocy 390 kW (530 KM). Dla porównania, 5,5-litrowa jednostka montowana w poprzedniku generowała moc 380 kW (517 KM). Maksymalny moment obrotowy o wartości 830 Nm dostępny jest już od 1900 obr./min. Model po raz pierwszy standardowo otrzymał funkcję ECO start/stop, a jego silnik spełnia normę emisji Euro 6. Średnie zużycie paliwa wynosi 11,1 l/100 km – to o 21 proc. mniej od poprzednika (14,1 l/100 km).

Najważniejsze cechy silnika V12 biturbo w skrócie:

· aluminiowa skrzynia korbowa
· rozrząd napędzany łańcuchem
· kuty wał korbowy ze stali poddanej hartowaniu i odpuszczaniu
· kute tłoki
· nowa jednostka sterująca
· nowa cewka zapłonowa, dwie świece na cylinder
· trzy zawory na cylinder: dwa zawory ssące i jeden wydechowy
· drążone zawory wydechowe z wypełnieniem sodowym
· niskotemperaturowy obieg cieczy chłodzącej z osobnym zbiorniczkiem wyrównawczym

Specyfikacja modelu S 600 pieczętuje jego flagową rolę w gamie Mercedes-Benz. Do wyposażenia standardowego należy np. system inteligentnego oświetlenia LED-owego, zawieszenie MAGIC BODY CONTROL z funkcją ROAD SURFACE SCAN oraz pakiet Driving Assistance Plus, a także układy: Active Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, BAS PLUS wraz z Cross-Traffic Assist, DISTRONIC PLUS z funkcją STEER CONTROL i Stop&Go Pilot, PRE-SAFE® Brake oraz PRE-SAFE® PLUS.

Światowa premiera modelu S 600 odbędzie się podczas targów motoryzacyjnych w Detroit, a jego rynkowy debiut nastąpi w marcu br.

Tradycje flagowej Klasy S

Oznaczenie "600" już dawno zyskało status motoryzacyjnej legendy: limuzyna 600 (W 100), zaprezentowana w 1963 roku, jako pierwszy osobowy Mercedes otrzymała jednostkę V8 z wtryskiem paliwa. Ten sam silnik, rozwijający moc 184 kW (250 KM), był również stosowany do napędu serii 109 - trafił pod maskę topowego wariantu 300 SEL 6.3. 

W kolejnych pokoleniach Klasy S rolę flagowych limuzyn także pełniły odmiany zasilane agregatami V8: model 450 SEL 6.9 z typoszeregu 116 dysponował mocą 210 kW (286 KM), a 560 SE z serii 126 generował nawet 220 kW (300 KM).

W 1991 roku zadebiutował Mercedes-Benz 600 SE (W 140) - pierwszy samochód osobowy ze Stuttgartu zasilany silnikiem V12. Jednostka o oznaczeniu M 120 z pojemności 6 litrów osiągała moc 300 kW (408 KM). Tak rozpoczęła się tradycja topowych, 12-cylindrowych odmian Klasy S. Począwszy od typoszeregu 220, w ofercie pojawiły się też sportowe warianty z motorami V8 i V12, sygnowane przez AMG - modele S 63 oraz S 65 AMG.
Uzupełnienie palety wyposażenia nowej Klasy S od marca br.

Od marca br. lista opcji Klasy S wzbogaci się o gładzik (touchpad), który pozwoli na sterowanie wszystkimi funkcjami systemu multimedialnego gestami palców, zupełnie jak w przypadku smartfonów. Dodatkowo, umożliwia on odręczne wprowadzanie liter, cyfr i znaków specjalnych - w dowolnym języku obsługiwanym przez system. 

Kolejna nowość w Klasie S to wyświetlacz typu head-up, wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w samolotach bojowych. Wyświetla on najbardziej istotne informacje na przedniej szybie, bezpośrednio w polu widzenia kierowcy, który w rezultacie nie musi odrywać wzroku w celu skontrolowania prędkości jazdy, obrotów silnika czy komend nawigacji.

Do wyposażenia standardowego trafi z kolei układ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, który zastąpi system COLLISION PREVENTION ASSIST. Poza funkcją Brake Assist, która chroni przed kolizjami przy prędkości powyżej 7 km/h, pełni on dodatkową rolę: jeśli kierowca nie zareaguje w obliczu zagrożenia kolizją, system może przeprowadzić procedurę autonomicznego hamowania z prędkości nawet 200 km/h. Pozwala to ograniczyć skutki zderzenia z pojazdami poruszającymi się wolniej i zapobiec kolizjom polegającym na uderzeniu w tył poprzedzającego auta podczas jazdy z prędkością do 40 km/h. 

I jeszcze jedna przydatna funkcja - opcjonalne elektryczne podgrzewanie przedniej szyby zapewni widoczność do przodu w ciągu krótkiej chwili, bez konieczności uciążliwego skrobania.
Kontakt:
Marek Sworowski
Telefon: 022-312-7222
E-mail: marek.sworowski@daimler.com
Mercedes-Benz S 600 (długi rozstaw osi)

Silnik
	Układ i liczba cylindrów
	
	V12, 3 zawory na cylinder

	Pojemność
	ccm
	5980

	Średnica x skok
	mm
	83,0 x 92,0

	Moc maks.
	kW/KM
	390/530 przy 4900-5300 obr./min

	Maks. moment
	Nm
	830 przy 1900-4000 obr./min

	Stopień kompresji
	
	15,5: 1

	Zasilanie
	
	bezpośredni wtrysk paliwa, biturbo


Przeniesienie napędu
	Przekładnia
	
	7-biegowa, automatyczna 

	Przełożenia
	Główne
1. bieg
2. bieg
3. bieg
4. bieg
5. bieg
6. bieg
7. bieg
Wsteczny I
Wsteczny II
	2,47

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

3,42

2,23


Podwozie i zawieszenie
	Oś przednia
	Cztery wahacze, sprężyny śrubowe, dwukomorowe amortyzatory gazowe

	Oś tylna
	Wielowahaczowe, niezależne zawieszenie, sprężyny śrubowe, dwukomorowe amortyzatory gazowe, stabilizator

	Układ hamulcowy
	Wentylowane i perforowane tarcze z przodu i z tyłu, elektryczny hamulec postojowy, ABS, Brake Assist, ESP®

	Układ kierowniczy
	Przekładnia zębatkowa, wspomaganie elektromechaniczne

	Koła
	Przód: 8,5 J x 19; tył: 9,5 J x 19 

	Ogumienie
	Przód: 245/45 R 19 Y; tył: 275/40 R 19 


Wymiary i masy
	Rozstaw osi
	mm
	3165

	Rozstaw kół, przód/tył
	mm
	1624/1637

	Długość
	mm
	5246

	Szerokość
	mm
	1899

	Wysokość
	mm
	1497

	Średnica zawracania
	m
	12,3

	Pojemność bagażnika*
	l
	500

	Masa własna (EC)
	kg
	2185

	Ładowność
	kg
	555

	Dop. masa całkowita
	kg
	2749

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	80/8


Osiągi i zużycie paliwa
	Przyspieszenie 0-100 km/h
	s
	4,6

	Prędkość maks.
	km/h
	250

	Średnie zużycie paliwa
	l/100 km
	11,3-11,1

	Emisja CO2 
	g/km
	264-259


*VDA
Informacja prasowa
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