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Mercedes-AMG S 65 Cabriolet
Jazda pod gołym niebem, prestiż i osiągi
Affalterbach. Mercedes-AMG po raz pierwszy oferuje samochód o wysokich osiągach łączący potężną siłę 6-litrowego silnika V12 biturbo z przyjemnością jazdy pod gołym niebem dla czterech osób - S 65 Cabriolet. Moc 463 kW (630 KM), 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego, sportowy układ jezdny oparty na zawieszeniu pneumatycznym AIRMATIC i najwyższej klasy wyposażenie podkreślają wyjątkowy status nowego okrętu flagowego Mercedes-AMG w rodzinie Klasy S. Nieznany dotąd wymiar podróżowania kabrioletem gwarantuje szereg nowatorskich rozwiązań: automatyczny system ochrony przed wiatrem AIRCAP, układ ogrzewania okolic karku AIRSCARF, podgrzewane podłokietniki oraz inteligentna klimatyzacja. Trójwarstwowy, izolowany akustycznie dach z tkaniny jest dostępny w czterech kolorach do wyboru. Zaopatrzono go w wysokogatunkową podsufitkę ze skóry nappa i mikrofibry DINAMICA.
Żaden inny producent nie ma tak szerokiej oferty samochodów z 12-cylindrowymi jednostkami jak Mercedes-AMG. Ich gama obejmuje: limuzynę i coupé S 65, roadstera SL 65, terenowy model G 65, a teraz również kabriolet S 65 Cabriolet. To kolejna propozycja wymagających entuzjastów wysokich osiągów. 

„Nabywcy naszych modeli z silnikiem V12 biturbo oczekują najwyższych standardów - pod każdym względem. Właśnie dlatego, po raz pierwszy w historii, ta legendarna jednostka trafia pod maskę czteroosobowego kabrioletu. Nowy S 65 Cabriolet ustanawia wzorce we wszystkich dziedzinach: oferuje topową wydajność, niezrównane wrażenia z jazdy i najwyższej klasy wyposażenie” - mówi Tobias Moers, szef Mercedes-AMG GmbH. 

Moc 463 kW (630 KM) i maksymalny moment obrotowy w wysokości 1000 Nm przekładają się na wyśmienite osiągi: Mercedes-AMG S 65 Cabriolet przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 s, a jego prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Na życzenie, w ramach pakietu Kierowcy AMG, limit ten można podnieść do 300 km/h. Jednak ważniejsze od suchych liczb i faktów są tu wrażenia z jazdy, jakie zapewnia jazda samochodem z 12-cylindrowym silnikiem: łatwość oddawania momentu obrotowego w połączeniu z wyrafinowaną kulturą pracy i niepowtarzalnym brzmieniem jednostki AMG V12 po prostu nie mają sobie równych.

Dane techniczne w skrócie

	
	Mercedes-AMG S 65 Cabriolet

	Pojemność skokowa
	5980 ccm

	Moc maks.
	463 kW (630 KM) 
przy 4800-5400 obr./min

	Maks. moment obrotowy
	1000 Nm 

przy 2300-4300 obr./min

	Średnie zużycie paliwa (NEDC)
	12,0 l/100 km

	Emisja CO2 
	272 g/km

	Klasa efektywności
	F

	Przyspieszenie 0-100 km/h 
	4,1 s

	Prędkość maksymalna
	250 km/h*


* Ograniczona elektronicznie
Ze średnim zużyciem paliwa na poziomie 12,0 l/100 km (cykl NEDC, odpowiednik emisji CO2 na poziomie 272 g/km) Mercedes-AMG S 65 Cabriolet jest bardziej ekonomiczny od każdego ze swoich rywali.

Krótka charakterystyka konstrukcji 6-litrowej jednostki AMG V12 biturbo:

• podwójne turbodoładowanie;

• aluminiowa skrzynia korbowa;

• kuty wał korbowy z wysokiej jakości stali stopowej;

• wieloiskrowy zapłon, dwie świece na cylinder;

• intercooler woda-powietrze z obiegiem niskotemperaturowym;

• system zarządzania alternatorem;

• funkcja ECO start/stop.

Symbolem imponującej siły widlastej „dwunastki” jest ekskluzywna osłona silnika z włókna węglowego i aluminium. Od 2016 roku jednostki te będą montowane ręcznie na nowej, dodatkowej linii wytwarzania silników AMG w Mannheim. Pod względem logistyki i ergonomii ultranowoczesny zakład w pełni hołduje wyznawanej przez AMG filozofii „Jeden człowiek, jeden silnik”. Tak jak w siedzibie firmy w Affalterbach, skąd pochodzą silniki V8, oraz w fabryce w Kölledzie (Turyngia), gdzie produkuje się jednostki 4-cylindrowe, każdy motor będzie tam montowany całkowicie ręcznie, przez jednego konkretnego technika. Umieszczona na górnej osłonie plakietka z jego podpisem stanowi osobiste świadectwo jakości i perfekcji.

Przekładnia automatyczna z trzema trybami pracy

Za przenoszenie siły napędowej do tylnej osi odpowiada siedmiostopniowa przekładnia automatyczna AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC. Może ona pracować w jednym z trzech programów: Controlled Efficiency (C), Sport (S) oraz Manual (M). Tryby M i S kładą nacisk na dynamiczne walory pojazdu, a sportową charakterystykę podkreśla krótka, precyzyjna określona przerwa w dostarczaniu paliwa, towarzysząca załączaniu wyższego przełożenia pod pełnym obciążeniem. Skraca to czas zmiany biegu i zapewnia emocjonujący efekt akustyczny. W trybie C aktywna jest funkcja ECO start/stop.

Design: porywające linie i chromowane zdobienia

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet fascynuje też zniewalającą, ponadczasową stylizacją. Ekskluzywny status odmiany z silnikiem V12 podkreślają lśniące elementy chromowane z przodu, po bokach i z tyłu, szczególnie efektowne w połączeniu z ciemnymi odcieniami karoserii. Chromowane wykończenie mają również: przecięta „podwójnym ostrzem” osłona chłodnicy, wloty powietrza i otaczające je listwy ozdobne, prowadnice powietrza oraz przedni spojler. Ten ostatni redukuje unoszenie przedniej osi, zaś zlokalizowana nad nim szczelina odpowiada za doprowadzenie optymalnej ilości powietrza do umieszczonej za nią dodatkowej chłodnicy oleju. 

Z profilu uwagę zwracają emblematy „V12 BITURBO” na błotnikach i lśniące, chromowane zdobienia na progach, doskonale współgrające z kutymi, polerowanymi obręczami. Ich imponujący rozmiar (8,5 J x 20 z oponami 255/40 ZR 20 z przodu i 9,5 J x 20 z ogumieniem 285/35 ZR 20 z tyłu) podkreśla atletyczną prezencję kabrioletu.

Po zamknięciu dachu sylwetka S 65 Cabriolet nie odbiega linią od wersji coupé. Wielowarstwowe, miękkie poszycie z izolacją akustyczną dostępne jest w czterech odcieniach: czarnym, ciemnoniebieskim, beżowym i ciemnoczerwonym. Elektrohydraulicznie sterowany dach można otwierać lub zamykać w ruchu, przy prędkości do 50 km/h. Operacja zajmuje około 20 sekund, a poszycie chowa się w automatycznie rozkładanym schowku w bagażniku. W rezultacie udało się uniknąć zbędnych elementów zamykających na pokrywie dachu i zachować harmonijny wygląd S 65 Cabriolet.

Również tylny pas przyciąga spojrzenia: z tylnym zderzakiem zintegrowano dwie podwójne, chromowane końcówki sportowego układu wydechowego AMG. Lakierowana na czarno osłona dyfuzora kontrastuje z chromowaną listwą, której kształt nawiązuje do przetłoczeń przedniego zderzaka.

Nadwozie: lekkie i sztywne

Kunsztownie wyrzeźbiona karoseria kryje wysoce stabilną konstrukcję, zbudowaną z inteligentnej mieszanki materiałów - lekką i wytrzymałą zarazem. Nadwozie S 65 Cabriolet osiąga ten sam poziom sztywności skrętnej co coupé. Równocześnie, dzięki zastosowaniu elementów z aluminium (przednia i tylna część, m.in. podłużnice i podłoga) oraz magnezu (przegroda bagażnika), waży mniej niż nadwozie obecnego modelu S 65 Coupé. To także zasługa przegrody za tylnymi siedzeniami - poza wzmocnieniem konstrukcji służy ona jako mocowanie dla pirotechnicznie wysuwanych pałąków przeciwkapotażowych, dzięki czemu pozwala ograniczyć masę własną auta.

Wyjątkowa dbałość o szczegóły da się zauważyć także po otwarciu pokrywy bagażnika: poszycie dachu chowa się w wydzielonej części przestrzeni bagażowej, oddzielonej od reszty elektrycznie sterowaną zasłoną. Rozkłada się ona automatycznie podczas otwierania dachu. W rezultacie kierowca nie musi już zatrzymywać się i robić tego ręcznie. Co istotne, osłona nie zostanie rozłożona, jeśli czujnik wykryje, że w jej zasięgu zostały ustawione jakieś przedmioty. Po zamknięciu dachu można ją złożyć w celu zwiększenia objętości przestrzeni bagażowej - służy do tego przycisk w wewnętrznej okładzinie tylnej pokrywy. Dodatkowe udogodnienie stanowi elektrohydrauliczne, zdalne zamykanie bagażnika oraz otwór załadunkowy między kabiną a przestrzenią bagażową. Oba elementy stanowią wyposażenie seryjne.

Kabina: wyposażenie, jakość i atmosfera najwyższego kalibru

Z ekskluzywnym charakterem 12-cylindrowego modelu koresponduje niezwykle stylowe wnętrze S 65 Cabriolet. Znakiem rozpoznawczym modelu są sportowe fotele AMG pokryte skórą nappa designo Exclusive z charakterystycznymi, diamentowymi przeszyciami. Perforacja celowo zanika w obszarze szwów, co zapewnia unikalny kontrast i podkreśla niezrównane wrażenie jakości. Elektryczna regulacja, funkcja pamięci oraz wentylacja należą do wyposażenia standardowego. Mocniej wyprofilowane poduszki siedzisk i oparć dają lepsze podparcie w zakrętach. 
Miękki dach ma podsufitkę w całości wykonaną z mikrofibry DINAMICA. Wysokogatunkową skórą nappa obszyto osłony przednich słupków, elementów dachu i daszki przeciwsłoneczne.
Niezrównany komfort klimatyczny - z otwartym i zamkniętym dachem

Inżynierowie Mercedes-Benz zapragnęli stworzyć najbardziej komfortowy kabriolet na świecie. I jeśli wziąć pod uwagę automatyczny system ochrony przed wiatrem AIRCAP, „powietrzny szal” - układ ogrzewania okolic karku AIRSCARF, podgrzewanie wszystkich foteli, podgrzewane podłokietniki czy inteligentną klimatyzację - udało im się. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, układ wentylacji Klasy S Cabriolet jest sterowany całkowicie automatycznie. Oznacza to, że kierowca nie musi wybierać trybu dla otwartego lub zamkniętego dachu ani ustawiać temperatury zależnie od warunków jazdy.
Sportowa, trójramienna kierownica

Perfekcyjną kontrolę nad pojazdem zapewnia trójramienna, sportowa kierownica ze spłaszczonym u dołu wieńcem. Obszyta skórą nappa, ma perforację w miejscach chwytu, metalowe oznaczenie AMG i wygodne łopatki do ręcznej zmiany biegów.
Kolejnym specjalnością AMG jest panel wskaźników: kolorowy ekran TFT o przekątnej 31,2 cm z prędkościomierzem wyskalowanym do 360 km/h i obrotomierzem ozdobionym napisem „V12 BITURBO” oraz typową dla maszyn AMG typografią i czerwono-srebrną kolorystyką. Po otwarciu drzwi kierowcy na prawym wyświetlaczu pojawia się ekran startowy AMG, a na lewym - animowany wizerunek Mercedesa-AMG S 65 Cabriolet.
Litowo-jonowy akumulator: masa niższa o 20 kg

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet jest w standardzie wyposażony w akumulator litowo-jonowy. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami ta innowacyjna technologia ma liczne zalety: bateria o pojemności 78 Ah pełni rolę zarówno akumulatora rozruchowego, jak i zapasowego. W rezultacie masa własna samochodu spadła o ponad 20 kg.
Sportowy układ jezdny bazujący na zawieszeniu AIRMATIC

Sportowo zestrojone zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC zapewnia wyśmienite prowadzenie. Układ jezdny wyróżnia się typową dla maszyn AMG kinematyką, znacznie sztywniejszą elastokinematyką i nowymi parametrami aktywnego tłumienia - przy dynamicznym stylu jazdy kierowca odczuwa to w postaci szybszych, bardziej bezpośrednich reakcji. Do wyboru są dwa zakresy charakterystyki tłumienia: pierwszy, przeznaczony do jazdy na długich trasach, zapewnia wysoki poziom komfortu, a drugi - bardziej sportowe zachowanie w zakrętach.
Perfekcyjne uzupełnienie stanowi elektromechaniczny, progresywny układ kierowniczy AMG o stałym przełożeniu (13,5:1), który łączy zwinność z komfortem jazdy przy większych prędkościach. Zależnie od ustawienia zawieszenia ma zrelaksowaną lub napiętą charakterystykę. W obu przypadkach przekazuje kierowcy pełną informację zwrotną ze styku kół z nawierzchnią i odznacza się wysoką precyzją.
Polerowane, kute obręcze AMG z zintegrowanymi osłonami piast

Wyjątkowy design kabrioletu z silnikiem V12 podkreślają kute felgi, których wzór stanowi współczesną interpretację obręczy klasycznych aut sportowych. Każde z 16 ramion jest subtelnie zakrzywione, tak aby jego oświetlony kontur „promieniował” w kierunku piasty. Efekt: koła wyglądają na jeszcze większe niż są w rzeczywistości (8,5 J x 20 z przodu oraz 9,5 J x 20 z tyłu). Piastę koła chroni osłona z kutego aluminium, nawiązująca wyglądem do centralnych śrub spotykanych w samochodach wyścigowych. Na życzenie dostępne są trzy inne wzory kutych obręczy w tym samym rozmiarze - w tym matowoczarny ze lśniącym rantem.
Opcjonalny, kompozytowo-ceramiczny układ hamulcowy AMG

Wysokowydajny, kompozytowy układ hamulcowy AMG zaopatrzono w duże tarcze i lakierowane na szaro zaciski (w opcji dostępne są także zaciski w kolorze czerwonym). Na życzenie oferowane są o około 40% lżejsze hamulce kompozytowo-ceramiczne z tarczami o wymiarach 420 x 40 mm z przodu oraz 360 x 32 mm z tyłu. Poza wyższą skutecznością hamowania wyróżniają się one niższą masą nieresorowaną, co korzystnie wpływa na dynamikę jazdy i komfort resorowania.
Bogate wyposażenie standardowe z panelem dotykowym i wyświetlaczem head-up

Szeroka gama wyposażenia standardowego Mercedesa-AMG S 65 Cabriolet obejmuje wyświetlacz head-up oraz panel dotykowy (gładzik). Wyświetlacz head-up projektuje na przedniej szybie kluczowe informacje na temat jazdy, takie jak prędkość samochodu, obowiązujące ograniczenie prędkości, wskazówki nawigacji, znaki drogowe oraz komunikaty aktywnego tempomatu DISTRONIC PLUS. Wyłącznie dla AMG zarezerwowano też dodatkowe parametry: wizualizację aktualnej prędkości obrotowej silnika oraz wskaźnik załączonego przełożenia. W trybie ręcznej zmiany biegów na wyświetlaczu pojawia się jeszcze kolorowy pasek i informacja dotycząca możliwego wyboru przełożeń. Wirtualne pole o wymiarach 21 x 7 cm zdaje się unosić nad pokrywą silnika, w odległości około 2 m przed oczami kierowcy. Innowacyjny panel dotykowy w znaczący sposób ułatwia obsługę radia, telefonu i nawigacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań można go używać do sterowania wszystkimi funkcjami systemu multimedialnego. Połączony z podłokietnikiem obszar dotykowy ma wymiary około 6,5 x 4,5 cm.
Intelligent Drive: nowe standardy bezpieczeństwa

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet jest oferowany z licznymi innowacyjnymi systemami wspomagającymi, czyniącymi jazdę zarówno bezpieczniejszą, jak i bardziej komfortową. Ich lista obejmuje: układ PRE-SAFE® Brake z funkcją rozpoznawania przechodniów, aktywny tempomat DISTRONIC PLUS z funkcjami jazdy półautonomicznej (Steering Assist oraz Stop&Go Pilot), antykolizyjny system autonomicznego hamowania Brake Assist BAS PLUS z rozpoznawaniem ruchu poprzecznego na skrzyżowaniach (Cross-Traffic Assist), układ nadzorujący utrzymanie pasa ruchu Active Lane Keeping Assist, aktywne światła drogowe Adaptive Highbeam Assist Plus oraz asystenta jazdy nocą Night View Assist Plus (noktowizor). 
Układ antykolizyjny COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS ma funkcję monitorowania odległości od poprzedzającego pojazdu i ostrzegania przed zagrożeniem kolizją. Korzystając z pomocy systemu Brake Assist, zapewnia ochronę przed kolizjami już od prędkości 7 km/h, a w razie potrzeby - gdy kierowca nie zareaguje na czas - może przeprowadzić autonomiczne hamowanie z prędkości ponad 100 km/h, ograniczając siłę zderzenia z wolniej poruszającymi się pojazdami. Do około 50 km/h układ hamuje też przed nieruchomymi przeszkodami, a do około 40 km/h może całkowicie zapobiec kolizji.
System prewencyjnej ochrony podróżujących PRE-SAFE® ma teraz jeszcze szerszy zakres działania. Jako PRE-SAFE® PLUS potrafi rozpoznać zagrożenie uderzeniem w tył auta i ostrzec nadjeżdżających uczestników ruchu poprzez uruchomienie świateł awaryjnych migających z dużą częstotliwością. Gdy ryzyko kolizji narasta, może również „zablokować” hamulce w stojącym samochodzie i tuż przed wypadkiem aktywować napinacze pasów. Minimalizuje to ryzyko urazu kręgosłupa poprzez ograniczenie wstrząsu, jaki powoduje zderzenie. 
Standardowe wyposażenie Mercedesa-AMG S 65 Cabriolet obejmuje m.in:

•
pakiet Exclusive ze skórzaną tapicerką nappa design Exclusive

•
podsufitka ze skóry nappa i mikrofibry DINAMICA 

•
inteligentne oświetlenie LED Intelligent Light System

•
kamera 360° 

•
wspomaganie parkowania Active Parking Assist z systemem PARKTRONIC

•
nagłośnienie przestrzenne Burmester® 3D 

•
pakiet Wspomagania Kierowcy Plus, zawierający: DISTRONIC PLUS z funkcjami Steering Assist I Stop&Go Pilot, PRE-SAFE® Brake, BAS PLUS z funkcją Cross-Traffic Assist, Active Blind Spot Assist, Active Lane Keeping Assist oraz PRE-SAFE® PLUS 

•
pakiet komfortowych foteli dla kierowcy i pasażera z przodu

•
pakiet KEYLESS-GO 
Zamówienia na Mercedesa-AMG S 65 Cabriolet ruszają 4 kwietnia 2016 roku. Rynkowa premiera modelu w salonach Mercedes-Benz odbędzie się w maju 2016 roku. 
Kontakt:

Aleksander Rzepecki Tel. +22 / 312 72 23

aleksander.rzepecki@daimler.com
Mercedes-AMG S 65 Cabriolet

Silnik
	Liczba i układ cylindrów
	
	12/V, 3 zawory na cylinder

	Pojemność skokowa
	ccm
	5980

	Średnica x skok
	mm
	82,6 x 93,0

	Moc maksymalna
	kW/KM
	463/630 przy 4800-5400 obr./min

	Maksymalny moment obrotowy
	Nm
	1000*** przy 2300-4300 obr./min

	Stopień kompresji
	
	9,0: 1

	Zasilanie
	
	sterowany mikroprocesorem wtrysk benzyny, biturbo


Przeniesienie napędu

	Układ napędowy
	
	na tylne koła

	Przekładnia
	
	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC 

	Przełożenia
	Główne
1. bieg
2. bieg
3. bieg
4. bieg
5. bieg
6. bieg
7. bieg
Wsteczny
	2,65

4,38

2,86

1,92

1,37

1,00

0,82

0,73

–3,42



Podwozie
	Przednia oś
	sportowe zawieszenie z osią 4-drążkową, kolumny AIRMATIC

	Tylna oś
	sportowe zawieszenie z osią wielodrążkową, kolumny AIRMATIC

	Układ hamulcowy
	Hydrauliczny, dwuobwodowy układ hamulcowy ze wspomaganiem 
Kompozytowe tarcze przednie o średnicy 360 mm, wentylowane i perforowane, stałe zaciski; tylne tarcze o średnicy 360 mm, wentylowane i perforowane, zaciski pływające
elektryczny hamulec postojowy, ABS, Brake Assist, 3-stopniowy układ ESP® 

	Układ kierowniczy
	Elektromechaniczne wspomaganie, przekładnia zębatkowa

	Koła
	przód: 8,5 J x 20; tył: 9,5 J x 20

	Opony
	przód: 255/40 ZR 20; tył: 285/35 ZR 20


Wymiary i masy
	Rozstaw osi
	mm
	2945

	Rozstaw kół, przód/tył
	mm
	1629/1643

	Długość całkowita
	mm
	5044

	Szerokość całkowita
	mm
	1913

	Wysokość całkowita
	mm
	1430

	Średnica zawracania
	m
	11,90

	Pojemność bagażnika*
	l
	250-350

	Masa własna (zgodnie z EC)**
	kg
	2255

	Ładowność (zgodnie z EC)
	kg
	370

	Dopuszczalna masa całkowita
	kg 
	2625

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	80/12


Osiągi i zużycie paliwa
	Przyspieszenie 0-100 km/h
	s
	4,1 

	Prędkość maksymalna
	km/h
	250***

	Średnie zużycie paliwa (NEDC)
	l/100 km
	12,0

	Emisja CO2 
	g/km
	272

	Klasa efektywności
	
	F


* zgodnie z metodą pomiarową VDA; ** wraz z kierowcą (68 kg), bagażem (7 kg) i zbiornikiem paliwa zatankowanym w 90%; 
*** ograniczona elektronicznie.  
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