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Dane techniczne

Status: 6 sierpnia 2026 r.

Nowy Mercedes-Benz Klasy C Limuzyna

Mercedes-Benz Klasy C Limuzyna z technicznie zaawansowanym silnikiem benzynowym (napęd na tylne koła)

	
	
	C 200
	C 250
	C 300
	C 300 e


Napęd
	Układ i liczba cylindrów
	
	
R4
	
R4
	
R4
	
R4

	Pojemność skokowa
	cm3
	1999
	1999
	1999
	1999

	Moc maksymalna
	kW/KM
	130/177
	160/218
	190/258
	160/218

	przy
	obr./min
	5000-6100
	5000-6100
	5800
	5000-6100

	Maksymalny moment obr.
	Nm
	250
	320
	400
	320

	przy
	obr./min
	1400-4000
	1400-4000
	2000-3000
	1800-4000

	Moc szczytowa silnika elektr.
	kW
	17
	17
	17
	100

	Szczytowy moment obrotowy silnika elektrycznego
	Nm
	205
	205
	205
	440


Wymiary i masy
	Długość/szerokość/wysokość
	mm
	4766/1820/1438
	4766/1820/1438
	4766/1820/1438
	4766/1820/1442

	Rozstaw osi
	mm
	2865
	2865
	2865
	2865

	Średnica zawracania
	m
	11,07
	11,07
	11,07
	11,07

	Rozstaw kół: przód/tył
	mm
	1582/1594
	1582/1594
	1582/1594
	1579/1583

	Pojemność bagażnika (VDA)[endnoteRef:1] [1:  Zgodnie z dyrektywą ISO 3832:2002-06. Pojemność bagażnika może różnić się w zależności od wyposażenia dodatkowego.] 

	l
	455
	455
	455
	315

	Masa własna / ładowność / dopuszczalna masa całkowita

	kg
	1705/545/2250
	1725/540/2265
	1760/520/2280
	2095/520/2615

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	66/7
	66/7
	66/7
	50/7

	Dopuszczalna masa przyczepy: bez hamulca / z hamulcem (nachylenie do 12%)
	kg
	750/1800
	750/1800
	750/1800
	750/1800
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	Osiągi
	
	
	
	
	

	Przyspieszenie 0–100 km/h
	s
	8,5
	7,3
	6,1
	5,9

	Prędkość maksymalna
	km/h
	232
	248
	250
	240

	Zużycie paliwa i emisje

	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone (*z rozładowanym akumulatorem) / zużycie energii w cyklu mieszanym, ważone + zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone[endnoteRef:2] [2:  Podane wartości zostały określone zgodnie z obowiązującą procedurą pomiarową WLTP (Worldwide Harmonised Light-duty vehicles Test Procedures, z ang. światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich). Zużycie energii i emisja CO2 samochodu osobowego zależą nie tylko od efektywnego wykorzystania paliwa lub nośnika energii przez pojazd, ale także od stylu jazdy oraz innych czynników pozatechnicznych.] 

	l/100 km


kWh l/100 km
	6,2-6,8
	6,2-6,9
	6,3-7,0
	*6,8-7,5


15,0-15,9
+2,3-2,6

	Emisja CO2 w cyklu mieszanym, ważona / emisja CO2 z rozładowanym akumulatorem2
	
g/km
	
141-156
	
141-156
	
144-159
	52-59 / 
154-172


Ceny
	Cena z VAT
	zł
	199 900
	222 900
	233 900
	281 700





Mercedes-Benz Klasy C Limuzyna z technicznie zaawansowanym silnikiem benzynowym (napęd 4x4)

	
	
	C 250 4MATIC
	C 300 e 4MATIC
	C 400 e 4MATIC


Napęd
	Układ i liczba cylindrów
	
	
R4
	
R4
	
R4

	Pojemność skokowa
	ccm
	1999
	1999
	1999

	Moc maksymalna
	kW/KM
	160/218
	160/218
	190/258

	przy
	obr./min
	5000-6100
	5000-6100
	5800

	Maksymalny moment obr.
	Nm
	320
	320
	400

	przy
	obr./min
	1400-4000
	1800-4000
	2000-3200

	Moc szczytowa silnika elektr.
	kW
	17
	100
	100

	Szczytowy moment obrotowy silnika elektrycznego
	Nm
	205
	440
	440


Wymiary i masy
	Długość/szerokość/wysokość
	mm
	4766/1820/1438
	4766/1820/1442
	4766/1820/1442

	Rozstaw osi
	mm
	2865
	2865
	2865

	Średnica zawracania
	m
	11,45
	11,45
	11,45

	Rozstaw kół: przód/tył
	mm
	1582/1594
	1581/1583
	1581/1583

	Pojemność bagażnika (VDA)1
	l
	455
	315
	315

	Masa własna / ładowność / dopuszczalna masa całkowita
	kg
	1785/535/
2320
	2140/530/2670
	2140/530/2670

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	66/7
	50/7
	50/7

	Dop. masa przyczepy: bez hamulca / z hamulcem (nachylenie do 12%)
	kg
	750/1800
	750/1800
	750/1800



Strona 2.

	Osiągi
	
	
	
	

	Przyspieszenie 0–100 km/h
	s
	7,1
	6,1
	5,3

	Prędkość maksymalna
	km/h
	246
	240
	240


Zużycie paliwa i emisje
	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone (*z rozładowanym akumulatorem) / zużycie energii w cyklu mieszanym, ważone + zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone2
	l/100 km


kWh l/100 km
	6,3-7,2
	*6,9-7,8


15,8-16,4
+2,1-2,8
	*6,9-7,8


15,8-16,4
+2,1-2,8

	Emisja CO2 w cyklu mieszanym, ważona / emisja CO2 z rozładowanym akumulatorem2
	
g/km
	
145-164
	48-64 /
156-178
	48-64 /
156-178


Ceny
	Cena z VAT
	zł
	233 900
	292 700
	309 200




Mercedes-Benz Klasy C Limuzyna z technicznie zaawansowanym silnikiem wysokoprężnym

	
	
	C 200 d
	C 250 d
	C 250 d 4MATIC


Napęd
	Układ i liczba cylindrów
	
	R4
	R4
	R4

	Pojemność skokowa
	ccm
	1992
	1992
	1992

	Moc maksymalna
	kW/KM
	120/163
	147/200
	147/200

	przy
	obr./min
	3200-4400
	3400-3600
	3400-3600

	Maksymalny moment obr.
	Nm
	380
	440
	440

	przy
	obr./min
	1600-2800
	1800-2800
	1800-2800

	Moc szczytowa silnika elektr.
	kW
	17
	17
	17

	Szczytowy moment obrotowy silnika elektrycznego
	Nm
	205
	205
	205

	Wymiary i masy

	Długość/szerokość/wysokość
	mm
	4766/1820/1438
	4766/1820/1438
	4766/1820/1438

	Rozstaw osi
	mm
	2865
	2865
	2865

	Średnica zawracania
	m
	11,07
	11,07
	11,45

	Rozstaw kół: przód/tył
	mm
	1582/1594
	1582/1594
	1582/1594

	Pojemność bagażnika (VDA)1
	l
	455
	455
	455

	Masa własna / ładowność / dopuszczalna masa całkowita
	kg
	1805/545/2350
	1810/545/2355
	1850/550/2400

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	66/7
	66/7
	66/7

	Dop. masa przyczepy: bez hamulca / z hamulcem (nachylenie do 12%)
	kg
	750/1800
	750/1800
	750/1800



	Osiągi
	
	
	
	

	Przyspieszenie 0–100 km/h
	s
	8,1
	7,1
	7,1

	Prędkość maksymalna
	km/h
	228
	240
	238


Zużycie paliwa i emisje
	Emisja CO2 w cyklu mieszanym2
	g/km
	116-131
	116-131
	118-136

	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym2
	l/100 km
	4,4-5,0
	4,4-5,0
	4,5-5,2


Ceny
	Cena z VAT
	zł
	219 900
	234 900
	245 500




Nowy Mercedes-Benz Klasy C Kombi

Mercedes-Benz Klasy C Kombi z technicznie zaawansowanym silnikiem benzynowym (napęd na tylne koła)

	
	
	C 200
	C 250
	C 300
	C 300 e


Napęd
	Układ i liczba cylindrów
	
	
R4
	
R4
	
R4
	
R4

	Pojemność skokowa
	ccm
	1999
	1999
	1999
	1999

	Moc maksymalna
	kW/KM
	130/177
	160/218
	190/258
	160/218

	przy
	obr./min
	5000-6100
	5000-6100
	5800
	5000-6100

	Maksymalny moment obr.
	Nm
	250
	320
	400
	320

	przy
	obr./min
	1400-4000
	1400-4000
	2000-3200
	1800-4000

	Moc szczytowa silnika elektr.
	kW
	17
	17
	17
	100

	Szczytowy moment obrotowy silnika elektrycznego
	Nm
	205
	205
	205
	440


Wymiary i masy
	Długość/szerokość/wysokość
	mm
	4766/1820/1455
	4766/1820/1455
	4766/1820/1455
	4766/1820/1458

	Rozstaw osi
	mm
	2865
	2865
	2865
	2865

	Średnica zawracania
	m
	11,07
	11,07
	11,07
	11,07

	Rozstaw kół: przód/tył
	mm
	1582/1594
	1582/1594
	1582/1594
	1579/1583

	Pojemność bagażnika (VDA)1
	l
	490-1510
	490-1510
	490-1510
	360-1375

	Masa własna / ładowność / dopuszczalna masa całkowita
	kg
	1775/540/2315
	1785/540/2325
	1805/535/2340
	2145/510/2655

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	66/7
	66/7
	66/7
	50/7

	Dop. masa przyczepy: bez hamulca / z hamulcem (nachylenie do 12%)
	kg
	750/1800
	750/1800
	750/1800
	750/1800


Osiągi
	Przyspieszenie 0–100 km/h
	s
	8,7
	7,5
	6,3
	6,0

	Prędkość maksymalna
	km/h
	228
	244
	250
	240



	Zużycie paliwa i emisje
	
	
	
	
	

	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone (*z rozładowanym akumulatorem) / zużycie energii w cyklu mieszanym, ważone + zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone2
	l/100 km


kWh l/100 km
	6,4-7,0
	6,4-7,1
	6,5-7,1
	*6,9-7,7


15,2-16,0
+2,4-2,7

	Emisja CO2 w cyklu mieszanym, ważona / emisja CO2 z rozładowanym akumulatorem2
	
g/km
	
145-161
	
145-161
	
147-162
	55-61 /
158-175


Ceny
	Cena z VAT
	zł
	206 700
	229 700
	240 700
	288 500




Mercedes-Benz Klasy C Kombi z technicznie zaawansowanym silnikiem benzynowym (napęd 4x4)

	
	
	C 250 4MATIC
	C 300 e 4MATIC
	C 400 e 4MATIC


Napęd
	Układ i liczba cylindrów
	
	
R4
	
R4
	
R4

	Pojemność skokowa
	ccm
	1999
	1999
	1999

	Moc maksymalna
	kW/KM
	160/218
	160/218
	190/258

	przy
	obr./min
	5000-6100
	5000-6100
	5800

	Maksymalny moment obr.
	Nm
	320
	320
	400

	przy
	obr./min
	1400-4000
	1800-4000
	2000-3200

	Moc szczytowa silnika elektr.
	kW
	17
	100
	100

	Szczytowy moment obrotowy silnika elektrycznego
	Nm
	205
	440
	440


Wymiary i masy
	Długość/szerokość/wysokość
	mm
	4766/1820/1455
	4766/1820/1458
	4766/1820/1458

	Rozstaw osi
	mm
	2865
	2865
	2865

	Średnica zawracania
	m
	11,45
	11,45
	11,45

	Rozstaw kół: przód/tył
	mm
	1582/1594
	1579/1583
	1579/1583

	Pojemność bagażnika (VDA)1
	l
	490-1510
	360-1375
	360-1375

	Masa własna / ładowność / dopuszczalna masa całkowita
	kg
	1840/535/2375
	2190/505/2695
	2190/505/2695

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	66/7
	50/7
	50/7

	Dop. masa przyczepy: bez hamulca / z hamulcem (nachylenie do 12%)
	kg
	750/1800
	750/1800
	750/1800


Osiągi
	Przyspieszenie 0–100 km/h
	s
	7,3
	6,2
	5,4



	Prędkość maksymalna
	km/h
	242
	240
	240


Zużycie paliwa i emisje
	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone (*z rozładowanym akumulatorem) / zużycie energii w cyklu mieszanym, ważone + zużycie paliwa w cyklu mieszanym, ważone2
	l/100 km


kWh l/100 km
	6,6-7,4
	*7,0-7,9


16,1-16,6
+2,2-2,9
	*7,0-7,9


16,1-16,6
+2,2-2,9

	Emisja CO2 w cyklu mieszanym, ważona / emisja CO2 z rozładowanym akumulatorem2
	
g/km
	
150-169
	51-66 /
160-180
	51-66 /
160-180


Ceny
	Cena z VAT
	zł
	240 700
	299 500
	316 000




Mercedes-Benz Klasy C Kombi z technicznie zaawansowanym silnikiem wysokoprężnym

	
	
	C 200 d
	C 250 d
	C 250 d 4MATIC


Napęd
	Układ i liczba cylindrów
	
	R4
	R4
	R4

	Pojemność skokowa
	ccm
	1992
	1992
	1992

	Moc maksymalna
	kW/KM
	120/163
	147/200
	147/200

	przy
	obr./min
	3200-4400
	3400-3600
	3400-3600

	Maksymalny moment obr.
	Nm
	380
	440
	440

	przy
	obr./min
	1600-2800
	1800-2800
	1800-2800

	Moc szczytowa silnika elektr.
	kW
	17
	17
	17

	Szczytowy moment obrotowy silnika elektrycznego
	Nm
	205
	205
	205

	Wymiary i masy

	Długość/szerokość/wysokość
	mm
	4766/1820/1455
	4766/1820/1455
	4766/1820/1455

	Rozstaw osi
	mm
	2865
	2865
	2865

	Średnica zawracania
	m
	11,07
	11,07
	11,45

	Rozstaw kół: przód/tył
	mm
	1582/1594
	1582/1594
	1582/1594

	Pojemność bagażnika (VDA)1
	l
	490-1510
	490-1510
	490-1510

	Masa własna / ładowność / dopuszczalna masa całkowita
	kg
	1860/540/2400
	1860/540/2400
	1915/495/2410

	Pojemność zbiornika paliwa/rezerwa
	l
	66/7
	66/7
	66/7

	Dop. masa przyczepy: bez hamulca / z hamulcem (nachylenie do 12%)
	kg
	750/1800
	750/1800
	750/1800

	Osiągi

	Przyspieszenie 0–100 km/h
	s
	8,3
	7,3
	7,3

	Prędkość maksymalna
	km/h
	224
	236
	234



	Zużycie paliwa i emisje
	
	
	
	

	Zużycie paliwa w cyklu mieszanym2
	l/100 km
	4,6-5,1
	4,6-5,1
	4,7-5,4

	Emisja CO2 w cyklu mieszanym2
	g/km
	120-134
	120-134
	123-141


Ceny
	Cena z VAT
	zł
	226 700
	241 700
	252 300
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Jubileuszowy rok Mercedes-Benz – „140 lat innowacji”
Odkąd w 1886 roku Carl Benz złożył patent na swojego trójkołowca, a niedługo później Gottlieb Daimler zbudował pierwszy zmotoryzowany powóz, Mercedes-Benz nieustannie rozwija kolejne pionierskie rozwiązania i dąży do tworzenia najbardziej pożądanych samochodów świata. Ta ambicja napędza każdą kolejną innowację – od pierwszych automobili po największą w historii firmy ofensywę modelową, która właśnie trwa. Dzięki pasji do przełomowych osiągnięć i doskonałości oraz nieprzerwanemu zaangażowaniu w obsługę klienta marka konsekwentnie kształtuje przyszłość mobilności. Rezultat wykracza daleko poza osiągnięcia inżynieryjne – tworzy niepowtarzalne uczucie, które towarzyszy wszystkiemu, co robi Mercedes-Benz: „Welcome home”.

Mercedes-Benz świętuje 140 lat innowacji, wysyłając trzy nowe limuzyny Klasy S w transkontynentalną podróż do 140 lokalizacji na całym świecie. Każde miejsce podkreśla technologiczne dziedzictwo, pionierskiego ducha oraz globalną obecność marki. Po drodze klienci, fani i współpracownicy będą mogli dołączyć do obchodów – w epickiej przygodzie, która potrwa do października br. Podróż „140 YEARS. 140 PLACES” przez sześć kontynentów można śledzić w naszym specjalnym serwisie „140 lat innowacji | Mercedes-Benz Media” oraz za pośrednictwem społeczności Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG jest częścią grupy Mercedes-Benz Group AG. Łącznie na całym świecie zatrudnia około 164 000 pracowników i odpowiada za globalną działalność Mercedes-Benz Cars oraz Mercedes-Benz Vans. Prezesem zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i użytkowych oraz usług związanych z pojazdami. Ponadto aspiruje do bycia liderem w obszarach elektromobilności oraz samochodowego oprogramowania. Portfolio marek Mercedes-Benz Cars obejmuje markę Mercedes-Benz, a także Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i markę produktów Klasy G. Mercedes-Benz AG jest jednym z największych producentów samochodów osobowych klasy premium na świecie. W 2025 r. sprzedał około 2,1 miliona aut osobowych i użytkowych. W ramach obu segmentów biznesowych – Mercedes-Benz Cars oraz Mercedes-Benz Vans – nieustannie rozszerza swoją światową sieć produkcyjną, która obecnie liczy około 30 zakładów na czterech kontynentach. Przewodnią zasadą strategii Mercedes-Benz jest zrównoważony rozwój. W ten sposób firma bierze odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej, uwzględniając cały łańcuch wartości.
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