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Wolnossący silnik V8 o mocy zwiększonej do 373 kW (507 KM)

Jeszcze więcej mocy - C 63 AMG "Edition 507" 

Do rodziny modeli C 63 AMG dołączają ekskluzywne wersje "Edition 507" z jeszcze potężniejszym, 6,2-litrowym silnikiem AMG V8. Dodatkowe 37 kW (50 KM) winduje jego moc do 373 kW (507 KM) przy maksymalnym momencie obrotowym 610 Nm. To rezultat transferu technologii wprost z modelu SLS AMG - wolnossąca V-ósemka otrzymała kute tłoki, nowe korbowody i lekki wał korbowy. Za wytracanie prędkości C 63 AMG "Edition 507" standardowo odpowiada kompozytowy układ hamulcowy. 

C 63 AMG "Edition 507" o mocy 373 kW (507 KM) przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 4,2 s (limuzyna i Coupé) lub w 4,3 s (kombi). To o 0,2 s mniej od standardowych wersji o mocy 336 kW (457 KM) i o 0,1 s mniej od wariantów z pakietem AMG Performance, podkręconych do 358 kW (487 KM). Ograniczona elektronicznie prędkość maksymalna "Edition 507" wzrosła do 280 km/h - model jest bowiem seryjnie uzbrojony w pakiet AMG Driver, który obejmuje także zaproszenie do udziału w sesji treningowej w Akademii Jazdy AMG.
- C 63 AMG z klasycznym, wysokoobrotowym silnikiem AMG V8 o pojemności 6,2 litra to jeden z najpopularniejszych modeli AMG na świecie. Nowa wersja "Edition 507" oferuje naszym lojalnym klientom jeszcze lepsze osiągi i emocjonujący wygląd - mówi Ola Källenius, szef Mercedes-AMG GmbH.

Przegląd modeli:
	
	C 63 AMG

"Edition 507"

Coupé
	C 63 AMG 

"Edition 507"

Limuzyna
	C 63 AMG 

"Edition 507"

Kombi

	Pojemność
	6208 ccm
	6208 ccm
	6208 ccm

	Moc maks.
	373 kW (507 KM) 
przy 6800 obr./min
	373 kW (507 KM) 
przy 6800 obr./min
	373 kW (507 KM) 
przy 6800 obr./min

	Maks. moment 
	610 Nm 

przy 5200 obr./min
	610 Nm 

przy 5200 obr./min
	610 Nm 

przy 5200 obr./min

	Średnie zużycie paliwa (NEDC)


	12,0 l/100 km
	12,0 l/100 km
	12,2 l/100 km

	Emisja CO2 
	280 g/km
	280 g/km
	285 g/km

	Klasa wydajności
	G
	G
	G

	Przyspieszenie

0-100 km/h 
	4,2 s
	4,2 s
	4,3 s

	Prędkość maks.
	280 km/h*
	280 km/h*
	280 km/h*


* ograniczona elektronicznie

Transfer technologii z SLS AMG
Moc zwiększona do 373 kW (507 KM) przy 6800 obr./min to efekt zmian w 6,2-litrowej V-ósemce AMG (oznaczenie M156): kute tłoki, nowe korbowody i lekki wał korbowy pochodzą z modelu SLS AMG. Ich zastosowanie pozwoliło ograniczyć masę silnika o 3 kg i dodatkowo wyostrzyć jego charakterystykę. Maksymalny moment obrotowy wzrósł z 600 do 610 Nm przy 5200 obr./min. Listę modyfikacji zamyka nowy system sterowania oraz kolektor dolotowy w kolorze grafitowym - wizytówka wzmocnionej jednostki.

Z zewnątrz C 63 AMG "Edition 507" zdradza szereg ekskluzywnych detali. Najbardziej widoczna jest aluminiowa maska z dodatkowymi wlotami powietrza, znanymi C 63 AMG Coupé Black Series. Pomagają one uwolnić nadmiar ciepła z komory silnikowej. "Edition 507" porusza się na nowych, kutych obręczach AMG z podwójnymi ramionami i ogumieniem w rozmiarze 235/35 R 19 (z przodu) oraz 255/30 R 19 (z tyłu). Oferowane są one w dwóch kolorach: matowej czerni, wzbogaconej o polerowany rant, lub grafitowym, z lśniącym wykończeniem. Nad listwami progowymi biegną szare pasy AMG, a spojler tylnej klapy (tylko limuzyna i Coupé), obudowy bocznych lusterek i osłonę chłodnicy pokrywa czarny lakier - to kolejne znaki rozpoznawcze nowego modelu. Jego sportową naturę podkreślają przyciemniane klosze przednich lamp. 

Opcjonalnie C 63 AMG "Edition 507" dostępny jest z matowym lakierem designo magno platinum.



Wysokowydajny, kompozytowy układ hamulcowy AMG

Standardowe wyposażenie C 63 AMG "Edition 507" obejmuje jeszcze bardziej wydajny układ hamulcowy AMG z wykorzystaniem materiałów kompozytowych. Wykonane z nich przednie tarcze o wymiarach 360 x 36 mm są nie tylko bardziej odporne na temperaturę i zniekształcenia, ale i lżejsze od konwencjonalnych. Niższa masa nieresorowana przekłada się na lepszą charakterystykę tłumienia elementów resorujących. 

Wszystkie tarcze są wentylowane i perforowane. Przednie współpracują z 6-, a tylne - z 4-tłoczkowymi aluminiowymi zaciskami w kolorze czerwonym.

Wnętrze: jeszcze bardziej dynamiczne i ekskluzywne

Sportowa i funkcjonalna jednocześnie - kabina  C 63 AMG "Edition 507" dostępna jest z trzema zestawami wykończenia: porcelanową skórą designo/DINAMICA, czarną skórą designo/DINAMICA oraz czarną skórą designo. Indywidualny charakter modelu pieczętują czerwone akcenty na tablicy zegarów, obszyta Alcantarą® kierownica AMG Performance z pierścieniem na godzinie 12 i kontrastującymi przeszyciami oraz emblemat AMG na dźwigni zmiany biegów 7-stopniowej przekładni AMG SPEEDSHIFT MCT.

Lista opcjonalnych dodatków AMG Performance Studio obejmuje: 

· listwy progowe AMG z białym podświetleniem LED 

· dywaniki AMG

· blokadę tylnego mechanizmu różnicowego

· 5-ramienne obręcze AMG w kolorze grafitowym z ogumieniem w rozmiarze 235/40 R 18 (przód) i 255/35 R 18 (tył)

· zawieszenie AMG Performance

· AMG Performance Media

· elementy kokpitu z włókna węglowego

· dodatkowe wykończenie skórzane designo górnej części deski rozdzielczej i drzwi

· osobisty odbiór samochodu w AMG Customer Center w Affalterbach

Premiera C 63 AMG "Edition 507" odbędzie się 5 marca podczas salonu samochodowego w Genewie. Sprzedaż modelu rozpocznie się w maju, a jego rynkowy debiut w Polsce nastąpi w czerwcu br..
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