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Informacja prasowa


Sześć nowych wersji napędowych w gamie Klasy A, B i CLA
Nowe silniki i więcej przyczepności
Stuttgart. Oferta Klasy A, B i CLA wzbogaca się o wyjątkowo oszczędne odmiany z 90-konnym turbodieslem, kolejny wariant BlueEFFICIENCY Edition oraz modele 4MATIC, w tym najmocniejszą w gamie CLA maszynę z Affalterbach - CLA 45 AMG. Zamówienia na nowe wersje już ruszyły; pierwsze egzemplarze pojawią się u dealerów we wrześniu br. 
Nowy, bazowy turbodiesel pod maską modeli A 160 CDI oraz B 160 CDI liczy 1,5 litra pojemności i generuje moc 66 kW (90 KM) oraz 220 Nm maksymalnego momentu obrotowego w przedziale 1750-2750 obr./min. Jego średnie zużycie paliwa wynosi, odpowiednio, 3,8 oraz 4,1 l ON/100 km. 

Ponadto, lista nowości obejmuje oszczędną odmianę B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition. Zamiast stosowanego dotychczas turbodiesla o pojemności 1,8 litra, pracuje tu jednostka 1,5-litrowa, również o mocy 80 kW (109 KM). Jej średnie zapotrzebowanie na paliwo zostało ograniczone z 4,4 do 4,1 l ON/100 km, a w przypadku wersji BlueEFFICIENCY Edition z aerodynamicznymi dodatkami, obniżonym zawieszeniem i zmodernizowaną przekładnią - do jedynie 3,8 l ON/100 km.

Nowa jest także wersja B 220 4MATIC z napędem na obie osie. Napędza ją 
4-cylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem o pojemności 2 litrów i mocy 135 kW (184 KM). W efekcie Sports Tourer przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 7,5 s, zużywając średnio 6,5 l/100 km.

Dopełnieniem gamy sportowego coupé CLA są odmiany CLA 250 4MATIC oraz CLA 45 AMG. Pierwsza z nich, o mocy 155 kW (211 KM), osiąga prędkość 100 km/h ze startu zatrzymanego w ciągu 6,6 s i rozpędza się maksymalnie do 240 km/h przy średnim zużyciu benzyny 6,4 l/100 km. Drugą, również zaopatrzoną w inteligentny napęd na obie osie 4MATIC, napędza najmocniejsza produkowana seryjnie 4-cylindrowa jednostka na świecie, o pojemności 2 litrów, mocy 265 kW (360 KM) i 450 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jednocześnie turbodoładowany silnik imponuje wydajnością - średnio zużywa jedynie 6,9 l/100 km. Na przyspieszenie od 0 do 100 km/h CLA 45 AMG potrzebuje zaledwie 4,6 s. W chwili premiery do sprzedaży trafi także limitowana wersja modelu o nazwie "Edition 1", wyróżniająca się m.in. pakietem Night, czerwonymi akcentami na wlocie powietrza i bocznych lusterkach, grafitowymi pasami AMG po bokach nadwozia, ażurowymi obręczami AMG w kolorze matowej czerni oraz polakierowanymi na czerwono zaciskami hamulców. 

Przegląd nowych wersji: 
	Model
	A 160 CDI
	B 160 CDI
	B 180 CDI BEE**
	B 220 4MATIC

	Silnik
	R4
	R4
	R4
	R4

	Przekładnia
	6-biegowa, manualna
	6-biegowa, manualna
	6-biegowa, manualna
	7G-DCT

	Moc maks.
	66 kW
(90 KM)
	66 kW
(90 KM)
	80 kW
(109 KM)
	135 kW
(184 KM)

	0-100 km/h
	13,8 s
	14,0 s
	11,6 s
	7,5 s

	Prędkość maks.
	180 km/h
	180 km/h
	190 km/h
	225 km/h

	Cena*
	25 882,50
	27 310,50
	28 738,50
	33 230,75


	Model
	CLA 250 4MATIC
	CLA 45 AMG
	CLA 45 AMG Edition 1

	Silnik
	R4
	R4
	R4

	Przekładnia
	7G-DCT
	7-bieg., AMG SPEEDSHIFT DCT
	7-bieg., AMG SPEEDSHIFT DCT 

	Moc maks.
	155 kW
(211 KM)
	265 kW
(360 KM)
	265 kW
(360 KM)

	0-100 km/h
	6,6 s
	4,6 s
	4,6 s

	Prędkość maks.
	240 km/h
	250 km/h
	250 km/h

	Cena*
	40 876,50
	56 078,75
	63 099,75


* w Niemczech, w euro; zaw. 19% VAT; **BEE= BlueEFFICIENCY Edition 
3 lipca 2013 r.
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