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Mercedes-Benz CLA Shooting Brake – kompaktowa awangarda
Stuttgart. Niepowtarzalna, dynamiczna sylwetka zdążyła już uczynić Mercedesa CLA ikoną designu. Teraz do czterodrzwiowego coupé dołącza nowy, stylowy wariant – CLA Shooting Brake. Jego charakterystyczny profil tworzy przedłużony kontur dachu, smukła linia szyb i te same co w coupé zmysłowe przetłoczenia. Za sprawą łagodnie opadającego dachu CLA Shooting Brake zapewnia odczuwalnie więcej przestrzeni nad głowami od swojego czterodrzwiowego odpowiednika. Początkowo model będzie dostępny z dwoma turbodieslami i trzema silnikami benzynowymi do wyboru, z napędem na przednie lub wszystkie koła. Jego sprzedaż ruszy w styczniu 2015 roku; pierwsze egzemplarze trafią do klientów pod koniec marca. Również w marcu, podczas targów w Genewie, oficjalnie zadebiutuje najbardziej sportowe wydanie nowego modelu – CLA 45 AMG Shooting Brake, zasilane 2-litrowym silnikiem turbo o mocy 360 KM i 450 Nm maksymalnego momentu obrotowego.
„Nowy CLA Shooting Brake to ostatni model naszej rodziny aut kompaktowych. Złożona z pięciu modeli gama pokrywa szerokie spektrum potrzeb klientów – od przestronnej Klasy B i dynamicznej Klasy A przez awangardowe coupé CLA aż po kompaktowego SUV-a GLA” – mówi Ola Källenius, Członek Zarządu Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za marketing i sprzedaż. „Podobnie jak jego większy brat, CLS Shooting Brake, CLA Shooting Brake mierzy w nabywców prowadzących aktywny tryb życia, szukających auta funkcjonalnego, a jednocześnie spoza mainstreamu”.

Design: ostre kontury i zmysłowe przetłoczenia

„CLA Shooting Brake to perfekcyjna synteza emocji i funkcjonalności" – wyjaśnia Gorden Wagener, szef desingu Daimler AG. „Po raz kolejny stworzyliśmy zupełnie nową klasę pojazdów”.

Dwa lata temu Mercedes-Benz zaprezentował model CLS Shooting Brake – nietypowy samochód sportowy, z pięcioma miejscami i pojemnym bagażnikiem. Teraz dołącza do niego mniejszy brat, CLA Shooting Brake. Stylizacja obu modeli, z długą maską, łukowatą linią dachu i pozbawionymi ram bocznymi szybami, nawiązuje do aut coupé. Oba mogą się równocześnie pochwalić wszechstronnością samochodów z nadwoziem kombi.

Zdecydowane rysy CLA Shooting Brake'a potęgują jego niespotykany dynamizm. Szeroki wlot powietrza ma diamentowe wypełnienie, a maska z muskularnymi wybrzuszeniami stanowi nawiązanie do innych coupé Mercedes-Benz. Smukła, zakrzywiona linia okien koresponduje ze zmysłowym przetłoczeniem drzwi oraz zwężającymi się ku górze słupkami D. Atletyczną posturę Shooting Brake'a podkreślają wreszcie szerokie tylne lampy w kształcie skrzydeł. By nie zaburzać harmonijnej sylwetki, wszystkie anteny zostały zintegrowane ze spojlerem dachowym.

Wnętrze: wysokiej jakości materiały i fotele ze zintegrowanymi zagłówkami

Sportowy sznyt CLA ma swoją kontynuację w kabinie. Zatopione w tubach zegary ze wskazówkami na godzinie 6, trójramienna kierownica (dostępna także ze spłaszczonym u dołu wieńcem oraz czerwoną nicią), okrągłe otwory wentylacyjne i fotele ze zintegrowanymi zagłówkami nawiązują do aut ze świata wyścigów. Starannie dobrane materiały i ich kolorystyka – w tym metalizowane akcenty oraz przeszycia w kontrastującym kolorze – dostępne są w ramach kilku konfiguracji. Lista opcji obejmuje panoramiczny, elektrycznie otwierany dach oraz 13-punktowy układ nastrojowego oświetlenia kabiny w 12 kolorach, które można dopasować do preferencji i nastroju.

CLA Shooting Brake oferowany jest z najnowszą generacją systemów telematycznych. Za wyświetlanie ich interfejsu odpowiada wolnostojący ekran o średnicy 7 cali z eleganckim, czarnym wykończeniem i srebrną ramką. W samochodach wyposażonych w system COMAND Online wyświetlacz ma przekątną 8 cali (opcja dla Audio 20 CD).

Świeżość nowego modelu podkreśla limitowana edycja OrangeArt z pomarańczowymi akcentami 18-calowych obręczy, reflektorów i zderzaków oraz elementami tapicerki w tym samym kolorze.

Poza tym CLA Shooting Brake dostępny jest w dwóch liniach wyposażenia: 

· sportowej AMG Line (m.in. pakiet stylizacyjny AMG, 18-calowe felgi AMG z pięcioma podwójnymi ramionami, podwójna końcówka wydechu, tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO i mikrofibry DINAMICA, sportowa kierownica oraz obniżone zawieszenie);
· stylowej Urban (m.in. diamentowe wykończenie osłony chłodnicy, 18-calowe obręcze, kontrastujące przeszycia tapicerki i obszyta skórą kierownica wielofunkcyjna z perforowanym chwytem).

Piękno w praktycznej formie

Elegancki, spłaszczony tył Shooting Brake'a kryje ustawny bagażnik o pojemności od 495 do 1354 litrów. Co więcej, po ustawieniu oparć tylnej kanapy w pozycji „cargo” przestrzeń ładunkowa ma objętość 595 litrów, a w kabinie nadal może podróżować pięć osób. Szerokość bagażnika – do 1328 mm – należy do największych w segmencie kompaktowych kombi. Wykorzystanie przestrzeni ułatwiają przemyślane detale, takie jak magnetyczny zatrzask rękawa na narty w oparciach tylnych siedzeń czy elementy opcjonalne: sterowana elektrycznie klapa EASY-PACK, aluminiowe szyny z antypoślizgowymi wstawkami i pakiet Load Compartment, ułatwiający mocowanie drobnych przedmiotów. Obejmuje on składane pudełko oraz dodatkowy schowek z boku bagażnika.

Łagodnie opadająca linia dachu pozwoliła wygospodarować dodatkową przestrzeń nad głowami względem wersji czterodrzwiowej. Z tyłu wysokość wnętrza wynosi 94,7 cm, czyli o 4 cm więcej niż w coupé. Przy okazji, łatwiej zajmować miejsca na tylnej kanapie.

Wzorowe parametry aerodynamiczne

Czterodrzwiowy Mercedes-Benz CLA BlueEFFICIENCY Edition ma najniższy wśród seryjnych aut współczynnik oporu powietrza (Cd), równy 0,22. Również CLA Shooting Brake reprezentuje najwyższą formę w dziedzinie aerodynamiki. Model notuje najmniejszy w segmencie współczynnik Cd – 0,26. Iloczyn współczynnika Cd i powierzchni czołowej, kluczowy z punktu widzenia wydajności, wynosi 0,57 m kw.
Szeroka oferta napędów, w tym wersje 4MATIC

Oferta silnikowa CLA Shooting Brake będzie początkowo obejmować dwie jednostki wysokoprężne i trzy benzynowe. Najoszczędniejszy wariant – CLA 200 CDI o mocy 100 kW (136 KM) – w cyklu NEDC zużywa średnio 3,9 l/100 km, a jednocześnie osiąga prędkość maksymalną 215 km/h. Wszystkie odmiany są standardowo wyposażone w funkcję ECO start/stop i spełniają normę Euro 6. Już w chwili debiutu nabywcy będą mieli do wyboru wersje z napędem na obie osie: CLA 250 4MATIC oraz CLA 250 Sport 4MATIC (ta druga wyróżnia się sportowym pakietem stylizacyjnym, a także dynamicznym zestrojeniem układu napędowego i wydechowego). We wrześniu przyszłego roku do oferty dołączą czteronapędowe turbodiesle: CLA 200 CDI 4MATIC oraz CLA 220 CDI 4MATIC.

Dane techniczne poszczególnych modeli w skrócie:

Wymiary: 4630/1777/1435 mm (długość/szerokość/wysokość)
	Silniki Diesla
	CLA 200 CDI
	CLA 220 CDI

	Układ i liczba cylindrów
	R4
	R4

	Pojemność skokowa (ccm)
	2143
	2143

	Moc maks.
(kW/KM przy obr./min)
	100/136 przy 
3200-4000
	130/177 przy 
3600-3800

	Maks. moment obr.
(Nm przy obr./min)
	300 przy 1400-3000
	350 przy 1400-3400

	Śr. zużycie paliwa od 
(l/100 km)
	(4,2-3,9)
4,4-4,1
	(4,3-4,0)

	Średnia emisja CO2 od (g/km)
	(111-101)
115-108
	(112-105)

	Klasa efektywności
	(A+)
A+
	(A+)

	Przyspieszenie 
0-100 km/h (s)
	(9,9)
9,5
	(8,3)

	Prędkość maks. (km/h)
	(215)
215
	(228)


	Silniki benzynowe
	CLA 180
	CLA 200
	CLA 250
	CLA 250 4MATIC

	Układ i liczba cylindrów
	R4
	R4
	R4
	R4

	Pojemność skokowa (ccm)
	1595
	1595
	1991
	1991

	Moc maks.
(kW/KM przy obr./min)
	90/122 
przy 5000
	115/156 przy 5300
	155/211 
przy 5500
	155/211 
przy 5500

	Maks. moment obr.
(Nm przy obr./min)
	200 przy 1250-4000
	250 przy 1250-4000
	350 przy
1200-4000
	350 przy 
1200-4000

	Śr. zużycie paliwa od 
(l/100 km)
	6,0-5,5
(5,6-5,3)
	6,0-5,6
(5,6-5,3)
	(5,7-5,5)
	(6,8-6,6)
[6,8]

	Średnia emisja CO2 od (g/km)
	140-128
(132-124)
	140-130
(132-124)
	(132-128)
	(156-152)
[158]

	Klasa efektywności
	B
(B)
	B
(B)
	(B)
	(C)
[C]

	Przyspieszenie 
0-100 km/h (s)
	9,4
(9,3)
	8,8
(8,7)
	(6,9)
	(6,8)
[6,8]

	Prędkość maks. (km/h)
	210
(210)
	225
(225)
	(240)
	(240)
[240]


Dane wersji z dwusprzęgłową przekładnią zautomatyzowaną 7G-DCT umieszczono w nawiasach okrągłych, a CLA 250 Sport 4MATIC – w nawiasach kwadratowych.
CLA 45 AMG Shooting Brake: styl wyczynowy
„Nieustająco wysoki popyt na kompaktowe samochody AMG stanowi więcej niż wystarczające uzasadnienie dla wprowadzenia kolejnego dynamicznego modelu – CLA 45 AMG Shooting Brake” – mówi Tobias Moers, Prezes Zarządu Mercedes-AMG GmbH. „Oznacza to, że Mercedes-AMG ma najszerszą ofertę w tym segmencie. CLA 45 AMG Shooting Brake w fascynujący sposób łączy moc i dynamiczne prowadzenie z wydajnością i praktycznością na co dzień. A to wszystko w nietuzinkowym opakowaniu”.

Pod maską CLA 45 AMG Shooting Brake'a pracuje najmocniejszy seryjny 4-cylindrowy silnik na świecie – 2-litrowa, turbodoładowana jednostka generuje moc 133 kW (181 KM) z 1 litra pojemności. Model przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,7 s, a równocześnie zużywa średnio zaledwie 6,9 l/100 km. W układzie napędowym zastosowano 7-biegową, sportową przekładnię dwusprzęgłową AMG SPEEDSHIFT DCT z trzema trybami pracy (w tym czasowy tryb „M”, znany z najnowszego Mercedesa-AMG GT) i funkcją podwójnego wysprzęglenia oraz aktywny napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC, który rozdziela moment obrotowy między osiami w stosunku od 100:0 do 50:50. Za transfer siły napędowej odpowiada elektrohydraulicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe. W celu uzyskania lepszego rozkładu mas zintegrowano je z tylną osią.

Dane techniczne w skrócie:

	
	Mercedes-Benz CLA 45 AMG
Shooting Brake 

	Pojemność skokowa
	1991 ccm

	Średnica x skok
	83,0 x 92,0 mm

	Moc maks.
	265 kW (360 KM) 
przy 6000 obr./min

	Maks. moment obr.
	450 Nm 
przy 2250-5000 obr./min

	Śr. zużycie paliwa (NEDC)
	6,9 l/100 km

	Śr. emisja CO2 
	161 g/km

	Klasa efektywności
	C

	Przyspieszenie 0-100 km/h 
	4,7 s

	Prędkość maks.
	250 km/h*


* ograniczona elektronicznie 

W czerwcu br. jednostka napędzająca nowy wóz ze stajni AMG została odznaczona podwójną nagrodą „Silnika Roku 2014” – dla debiutujących konstrukcji oraz w klasie pojemności od 1,8 do 2 litrów. Wyposażono ją w wydajny, bezpośredni wtrysk paliwa, generujący ciśnienie do 200 barów, wieloiskrowy zapłon oraz turbosprężarkę typu twin-scroll (spaliny prowadzone do turbiny dwoma kanałami), zapewniającą spontaniczny przyrost ciśnienia już od niskich obrotów. Ciśnienie doładowania sięga rekordowych w segmencie 1,8 bara. Sportowy wydech z automatycznie sterowaną klapą łączy rasowe brzmienie z komfortem akustycznym podczas jazdy na długich trasach.

Podobnie jak pozostałe auta kompaktowe Mercedes-AMG, CLA 45 AMG Shooting Brake otrzymał układ jezdny o specjalnie zestrojonej elastokinematyce, sztywniejsze łożyska osi, nowy zestaw sprężyn i amortyzatorów, wzmocnione stabilizatory, a także sportowy układ kierowniczy AMG z progresywnym wspomaganiem oraz wysokowydajne hamulce z kompletem nawiercanych tarcz.

Tradycyjnie, nowy model AMG wyróżnia progresywne wzornictwo: wlot powietrza przedzielony podwójnym ostrzem, akcenty w kolorze tytanowym, duże wloty powietrza w zderzaku, emblematy „TURBO AMG” na błotnikach oraz 18- lub 19-calowe obręcze. Wyłącznie dla odmiany AMG zarezerwowano specjalny spojler dachowy z tzw. płatem Gurneya, który zwiększa docisk przy wyższych prędkościach. Ponadto, nabywcy CLA 45 AMG Shooting Brake'a mają do wyboru szeroką gamę opcji personalizacyjnych, m.in. lakierowane na czerwono zaciski hamulcowe, dodatki z włókien węglowych, wyczynowy wydech czy wyczynowe fotele i kierownicę.

Podobnie jak odmiana „cywilna”, wariant AMG będzie oferowany w limitowanej serii OrangeArt z pomarańczowymi akcentami karoserii i wnętrza. Edycja ta będzie dostępna również w nadwoziu Coupé.

CLA 45 AMG Shooting Brake zadebiutuje w marcu 2015 roku, podczas salonu samochodowego w Genewie. W tym samym miesiącu trafi do sprzedaży.

Bezpieczeństwo: autonomiczne hamowanie w obliczu ryzyka kolizji

Specjaliści Mercedes-Benz z dziedziny bezpieczeństwa obliczyli niedawno, że system COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS może zmniejszyć liczbę kolizji polegających na najechaniu na tył poprzedzającego pojazdu nawet o 30 proc. w porównaniu do aut nieposiadających takiego wyposażenia. Dane Niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego pozwoliły im ocenić, jak dotychczas sprawdzał się montowany standardowo w Klasie B układ COLLISION PREVENTION ASSIST i przeprowadzić odpowiednie symulacje liczby wypadków.

System COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS należy do standardowego wyposażenia CLA Shooting Brake'a. Zwiększa on funkcjonalność układu COLLISION PREVENTION ASSIST o zdolność do przeprowadzenia autonomicznego hamowania w razie ryzyka kolizji przód-tył. Najpierw ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych, a następnie automatycznie inicjuje hamowanie. Zależnie od prędkości auta, kolizji można całkowicie uniknąć lub znacznie złagodzić jej skutki. 
Seryjne wyposażenie obejmuje również układ monitorowania koncentracji kierowcy ATTENTION ASSIST, działający teraz w większym zakresie prędkości (od 60 do 200 km/h).

Usługi mobilne „Mercedes connect me”: łatwiejsza eksploatacja i pomoc w razie awarii
Moduł komunikacyjny „Mercedes connect me” łączy CLA Shooting Brake z otoczeniem i umożliwia np. korzystanie z pomocy w razie awarii. Jeśli dojdzie do wypadku, automatycznie przesyła on do służb ratunkowych wiadomość z informacjami na temat położenia auta i zakresu uszkodzeń. Opcjonalne sterowanie online pozwala właścicielowi połączyć się z pojazdem o każdej porze, by sprawdzić np. poziom paliwa w zbiorku.

Sukces kompaktowych Mercedesów

CLA Shooting Brake to piąty członek rodziny kompaktowych modeli Mercedes-Benz. Rodziny, która odniosła wielki sukces – tylko w ciągu pierwszych 9 miesięcy br. modele Klasy A, B, CLA i GLA znalazły na całym świecie 375 tys. nabywców. Ponad jedna piąta z nich trafiła do klientów z Niemiec. Do wiodących rynków należy również Wielka Brytania oraz Włochy.

Wprowadzenie nowych modeli kompaktowych pozwoliło zauważalnie „odmłodzić” markę Mercedes-Benz – średnia wieku jej klientów na całym świecie spada.

Jak dotychczas kompaktowe Mercedesy nowej generacji trafiły w ręce około 900 tys. klientów, z czego 100 tys. przypada na właścicieli CLA. Około 50 proc. z nich przesiadło się do czterodrzwiowego coupé z auta innej marki.

CLA Shooting Brake jest produkowany w węgierskiej fabryce Mercedes-Benz w Kecskémet. 
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