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Nowości w Klasach B, CLA i GLA: wybór profilu jazdy DYNAMIC SELECT teraz we wszystkich kompaktowych Mercedesach
Mercedes-Benz zaprezentował niedawno zmodernizowaną Klasę A, która sportowe osiągi łączy z jeszcze wyższym komfortem jazdy. Liczne nowości na liście jej wyposażenia - takie jak adaptacyjne zawieszenie czy system wyboru profilu jazdy DYNAMIC SELECT - od teraz dostępne są również dla Klas B, CLA oraz GLA. Jednocześnie w ich gamie silnikowej debiutują nowe odmiany, w tym wyjątkowo oszczędny turbodiesel i warianty sportowe. Samochody można zamawiać już u dealerów Mercedes-Benz; dostawy pierwszych egzemplarzy rozpoczną się we wrześniu. Od początku 2016 roku dla wszystkich kompaktowych modeli spod znaku trójramiennej gwiazdy dostępne będą także interfejsy multimedialne Apple® CarPlay® oraz MirrorLink®.
Sukces rodziny kompaktowych modeli Mercedes-Benz przybiera na sile: tylko w czerwcu na zakup nowej Klasy A, B, CLA, CLA Shooting Brake lub GLA zdecydowało się 54 379 klientów (+29,8%). W pierwszym półroczu 2015 r. producent ze Stuttgartu sprzedał o 1/4 więcej aut kompaktowych niż w analogicznym okresie ub.r (269 527 sztuk, +25,2%). Podobny wzrost - i rekordową sprzedaż - odnotował model CLA (+25,5%). Stylowe kombi CLA Shooting Brake w pierwszych miesiącach po premierze cieszyło się ogromną popularnością.

Nowość we wszystkich kompaktowych Mercedesach: DYNAMIC SELECT i zawieszenie z adaptacyjnym tłumieniem

Teraz kompaktowe Mercedesy są jeszcze bardziej atrakcyjne. Na liście wyposażenia wszystkich modeli Klas A, B, CLA i GLA debiutuje system wyboru profilu jazdy DYNAMIC SELECT. Pozwala on w jednej chwili dopasować charakter samochodu do upodobań i nastroju kierowcy - naciśnięcie przycisku na konsoli środkowej powoduje zmianę reakcji silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, układu kierowniczego oraz trybu pracy klimatyzacji. Do wyboru są cztery programy: komfortowy, sportowy, ekonomiczny i indywidualny. Dla modelu GLA zarezerwowano ponadto terenowy tryb "Off-road". Szczególnie szeroki zakres ustawień DYNAMIC SELECT oferuje w połączeniu z zawieszeniem adaptacyjnym (to również nowa opcja we wszystkich kompaktowych modelach). W tym przypadku przycisk systemu wpływa też na charakterystykę tłumienia pojazdu.

Od początku 2016 r. Klasy A, B, CLA i GLA będą również dostępne z interfejsami Apple® CarPlay® i MirrorLink® dla urządzeń mobilnych z systemami iOS oraz Android. Przykładowo, Apple® CarPlay® integruje funkcje telefonu, nawigacji, odtwarzacza muzyki, sterowania głosowego Siri, a także pozwala na odbiór i wysyłanie SMS-ów oraz e-maili. Aby nie odwracać uwagi kierowcy podczas jazdy, na ekranie multimediów prezentowane będą wyłącznie kluczowe treści.

W ramach modernizacji gamy kompaktowych modeli, Mercedes-Benz wprowadza też ich nową nomenklaturę. Wersje benzynowe nadal będą oznaczone wyłącznie trzycyfrową liczbą, natomiast wysokoprężne zamiast dopisku "CDI" otrzymają małą literę "d". Od teraz elektryczny wariant Klasy B nazywa się B 250 e, a zasilany gazem ziemnym - B 200 c.

Ponadto, sportowe wydania kompaktowych modeli będą dostępne z manualnymi skrzyniami biegów. Dotyczy to wersji: B 250, CLA 250 (Coupé i Shooting Brake), CLA 250 Sport (Coupé) oraz GLA 250.

Klasa B: nowa odmiana bazowa, nowy mistrz oszczędności, odświeżona kolorystyka
Nowością w gamie Klasy B jest bazowa odmiana B 160 z benzynową jednostką 1.6 turbo o mocy 75 kW (102 KM). Nowym mistrzem oszczędności jest wysokoprężny wariant B 180 d BlueEFFICIENCY o mocy 80 kW (109 KM), zużywający średnio zaledwie 3,6 l/100 km. Od grudnia 2015 r. do oferty metalicznych kolorów nadwozia Klasy B dołączy świeży, modny odcień - zieleń elbaitu. Oto krótka charakterystyka nowych wersji:
	

	B 160
	B 180 d BEE*

	Liczba i układ cylindrów
	R4
	R4

	Pojemność skokowa (ccm)
	1595
	1461

	Moc maksymalna 
(kW/KM przy obr./min)
	75/102 przy 
4500-6000
	80/109 przy 
4000

	Maks. moment (Nm przy obr./min)
	180 przy 1200-3500
	260 przy 1750-2500

	Średnie zużycie paliwa od (l/100 km)
	5,5-5,6
(5,4-5,6)
	3,6

	Średnia emisja CO2 od (g/km)
	126-130
(125-130)
	94

	Klasa efektywności
	B
(B)
	A+

	Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
	10,7
(10,6)
	11,6

	Prędkość maksymalna (km/h)
	190
(190)
	189


Dane w nawiasach dotyczą wersji z dwusprzęgłową skrzynią zautomatyzowaną 7G-DCT. 
* BEE = BlueEFFICIENCY Edition
CLA: szersza oferta, więcej mocy
Gamę CLA Shooting Brake wzbogacają trzy nowe warianty: obok diesla CLA 180 d o mocy 80 kW (109 KM) są to dwie wersje czteronapędowe, CLA 200 d 4MATIC i CLA 220 d 4MATIC. Przy okazji w ofercie debiutują sportowe odmiany CLA 250 Sport oraz CLA 250 Sport 4MATIC z jednostkami wzmocnionymi ze 155 kW (211 KM) do 160 kW (218 KM). Można je zamawiać zarówno z nadwoziem Coupé, jak i Shooting Brake.
Oto krótka charakterystyka nowych wersji:
	Coupé
	CLA 250 Sport/
CLA 250 Sport 4MATIC

	Liczba i układ cylindrów
	R4

	Pojemność skokowa (ccm)
	1991

	Moc maksymalna 
(kW/KM przy obr./min)
	160/218 przy 5500

	Maks. moment (Nm przy obr./min)
	350 przy 1200-4000

	Średnie zużycie paliwa od (l/100 km)
	6,7 (6,1) [6,7]

	Średnia emisja CO2 od (g/km)
	156 (141) [158]

	Klasa efektywności
	D (C) [D]

	Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
	6,5 (6,4) [6,4]

	Prędkość maksymalna (km/h)
	250 (250) [250]


Dane w nawiasach okrągłych dotyczą wersji z dwusprzęgłową skrzynią zautomatyzowaną 7G-DCT, 
w kwadratowych - z napędem na obie osie 4MATIC

	Shooting Brake
	CLA 180 d 
	CLA 200 d 4MATIC
	CLA 220 d 4MATIC

	Liczba i układ cylindrów
	R4
	R4
	R4

	Pojemność skokowa (ccm)
	1461
	2143
	2143

	Moc maksymalna 
(kW/KM przy obr./min)
	80/109 przy
4000
	100/136 przy
3400-4000
	130/177 przy
3600-3800

	Maks. moment (Nm przy obr./min)
	260 przy
1750-2500
	300 przy
1400-3000
	350 przy
1400-3400

	Średnie zużycie paliwa od (l/100 km)
	3,9-4,2
(4,1-4,3)
	[4,6-5,0]
	[4,6-5,0]

	Średnia emisja CO2 od (g/km)
	101-110
(107-114)
	[121-131]
	[121-131]

	Klasa efektywności
	A+ (A+)
	[A]
	[A]

	Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
	11,9 (11,9)
	[9,2]
	[7,8]

	Prędkość maksymalna (km/h)
	200
(200)
	[212]
	[225]


Dane w nawiasach okrągłych dotyczą wersji z dwusprzęgłową skrzynią zautomatyzowaną 7G-DCT, 
w kwadratowych - z napędem na obie osie 4MATIC

	Shooting Brake
	CLA 250 Sport 4MATIC

	Liczba i układ cylindrów
	R4

	Pojemność skokowa (ccm)
	1991

	Moc maksymalna 
(kW/KM przy obr./min)
	160/218 przy 5500

	Maks. moment (Nm przy obr./min)
	350 przy 1200-4000

	Średnie zużycie paliwa od (l/100 km)
	[6,8]

	Średnia emisja CO2 od (g/km)
	[158]

	Klasa efektywności
	[C]

	Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
	[6,7]

	Prędkość maksymalna (km/h)
	[240]


Dane w nawiasach okrągłych dotyczą wersji z dwusprzęgłową skrzynią zautomatyzowaną 7G-DCT, 
w kwadratowych - z napędem na obie osie 4MATIC

GLA: więcej mocy, informacji i rozrywki oraz bogatsza kolorystyka

Topowy wariant wysokoprężny w ofercie GLA - 220 d - jest teraz nieco mocniejszy (generuje 130 kW/177 KM, czyli o 5 kW/7 KM więcej). Od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,7 s, a jego prędkość maksymalna wynosi 223 km/h (dane dla wersji z napędem na przednią oś). 

W przyszłości GLA wzbogaci się o najnowszą generację systemu multimedialnego Mercedes-Benz z wolnostojącym ekranem o większej przekątnej (17,8 cm, czyli 7 cali) w eleganckiej, czarno-srebrnej ramce. W połączeniu z COMAND Online (albo za dopłatą w przypadku Audio 20) wyświetlacz jest jeszcze większy - jego przekątna wynosi wówczas 20,3 cm (8 cali). Opcjonalny system COMAND Online obejmuje m.in. usługi mobilne Mercedes connect me, takie jak informacje o ruchu drogowym, pomoc w razie wypadku i awarii czy zarządzanie przeglądami.

Podobnie jak Klasa B, od grudnia br. model GLA będzie dostępny w kolorze zieleni elbaitu.

Oto krótka charakterystyka nowych wersji:
	
	GLA 220 d/
GLA 220 d 4MATIC

	Liczba i układ cylindrów
	R4

	Pojemność skokowa (ccm)
	2143

	Moc maksymalna 
(kW/KM przy obr./min)
	130/177 przy 3600-3800

	Maks. moment (Nm przy obr./min)
	350 przy 1400-3400

	Średnie zużycie paliwa od (l/100 km)
	(4,2-4,4)
[4,8-5,0]

	Średnia emisja CO2 od (g/km)
	(110-115)
[127-130]

	Klasa efektywności
	(A) [A]

	Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
	(7,7) [7,7]

	Prędkość maksymalna (km/h)
	(223) [218]


Dane w nawiasach okrągłych dotyczą wersji z dwusprzęgłową skrzynią zautomatyzowaną 7G-DCT, 
w kwadratowych - z napędem na obie osie 4MATIC
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